# Технические данные

Строительное радио |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Прием цифрового радиовещания DAB+ |  | – | ●
Рабочее напряжение
при работе от сети питания | В | 230/110 | 230/110
при работе от аккумуляторной батареи | В | 18 | 18
Номинальная мощность усилителя | Вт | 4 × 5 | 4 × 5
Диапазон FM-частот | МГц | 87,5−108 | 87,5−108
Диапазон частот цифрового вещания DAB+ | МГц | − | 174,928−239,200
Совместимость с Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Рабочий диапазон частот Bluetooth® | МГц | 2402−2480 | 2402−2480
Макс. мощность передачи по Bluetooth® | мВт | 10 | 10
Резервные батарейки |  | 2 × 1,5 В LR6 (AA) | 2 × 1,5 В LR6 (AA)
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Класс защиты |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатации | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Допустимая температура внешней среды во время хранения | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи