# Енергоживлення радіоприймача

Енергоживлення радіоприймача здійснюється через мережу або літій-іонний акумулятор (26).

Якщо для енергопостачання використовується акумуляторна батарея, через вбудоване USB-з’єднання доступні тільки функції відтворення аудіо та живлення зовнішніх пристроїв.

Експлуатація з мережевим інструментом
Експлуатація від акумуляторної батареї
Індикатор зарядженості акумуляторної батареї
Встановлення/заміна резервних батарейок