# Dati tecnici

Radio da cantiere |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Ricezione DAB+ |  | – | ●
Tensione di funzionamento
con collegamento alla rete elettrica | V | 230/110 | 230/110
con funzionamento a batteria | V | 18 | 18
Potenza nominale amplificatore | W | 4 × 5 | 4 × 5
Campo di ricezione FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Campo di ricezione DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Compatibilità Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Campo di frequenza di funzionamento Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Potenza di trasmissione Bluetooth® max. | mW | 10 | 10
Batterie tampone |  | 2 pile da 1,5 V LR6 (AA) | 2 pile da 1,5 V LR6 (AA)
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Classe di protezione |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura ambiente consentita per lo stoccaggio | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Caricabatterie consigliati |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  In funzione della batteria utilizzata