# Date tehnice

Aparat de radio pentru şantier |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Recepţie DAB+ |  | – | ●
Tensiune de funcţionare
pentru regimul de funcţionare în reţea | V | 230/110 | 230/110
în cazul funcţionării cu acumulator | V | 18 | 18
Putere nominală amplificator | W | 4 × 5 | 4 × 5
Zonă de recepţie unde ultrascurte | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Zonă de recepţie DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Compatibilitate Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Gamă frecvenţe de lucru Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Putere maximă de emisie Bluetooth® | mW | 10 | 10
Baterii-tampon |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Clasa de protecţie |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionării | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul depozitării | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  În funcţie de acumulatorul folosit