# Dane techniczne

Radio budowlane |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Odbiór DAB+ |  | – | ●
Napięcie robocze
przy zasilaniu sieciowym | V | 230/110 | 230/110
przy trybie akumulatorowym | V | 18 | 18
Moc znamionowa wzmacniacza | W | 4 × 5 | 4 × 5
Zakres odbioru UKF | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Zakres odbioru DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Kompatybilność z Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Zakres częstotliwości roboczej Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Maks. moc nadawania Bluetooth® | mW | 10 | 10
Baterie pełniące funkcję zasilania awaryjnego |  | 2 baterie 1,5 V LR6 (AA) | 2 baterie 1,5 V LR6 (AA)
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Klasa ochrony |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas przechowywania | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Zalecane ładowarki |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  W zależności od zastosowanego akumulatora