# Radyo enerji beslemesi

Radyonun enerji beslemesi bir şebeke bağlantısı veya lityum iyon akü (26) üzerinden sağlanabilir.

Enerji beslemesi için akü kullanılıyorsa, entegre USB bağlantısı üzerinden harici cihazlar için yalnızca ses işletimi ve enerji beslemesi fonksiyonları kullanılabilir.

Şebeke bağlantısı ile işletim
Akü ile çalışma
Akü şarj durumu göstergesi
Yedek pillerin takılması/değiştirilmesi