# تامین انرژی دستگاههای جانبی

## اتصال USB

با کمک اتصال USB می توانید دستگاه هایی که تأمین انرژی آنها از طریق ‎USB‎ ممکن است (برای مثال تلفن های همراه متنوع)، را شارژ کنید. حداکثر جریان شارژ بالغ بر ‎ A 2,1 است.

اهرم قفل کردن‌ (8) را باز کرده و درپوش (7) محفظه رسانه را باز کنید. اتصال USB دستگاه خارجی را از طریق کابل USB مناسب به سوکت شارژ USB‏ (11) (USB) رادیو متصل کنید.

در صورت کار کردن با باتری قابل شارژ، دستگاه خارجی تنها تا زمانی که رادیو روشن باشد شارژ می شود.

در صورت مناسب بودن اندازه آن، می توان دستگاه خارجی را در حین شارژ در محفظه نگهداری (6) نگهداری کرد. چنانچه دستگاه خارجی در حین روند شارژ گرم شود، اجازه دهید درپوش (7) محفظه رسانه باز بماند تا دستگاه خارجی را از گرم شدن بیش از حد محافظت کنید.

در صورت اتمام روند شارژ یا جدا شدن کابل USB، درپوش (7) را دوباره ببندید تا رادیو را در برابر آلودگی محافظت کنید.

## اتصال جریان برق متناوب

به کمک اتصال جریان برق متناوب می توانید سایر دستگاه های برقی خارجی را به کار اندازید. بسته به استانداردهای خاص کشورها، پریزها می توانند متفاوت باشند.

تأمین انرژی دستگاه های خارجی از طریق اتصال جریان برق متناوب، فقط در صورت اتصال شبکه رادیو امکان پذیر است و نه با تعویض باتری قابل شارژ. اگر رادیو به شبکه برق متصل شود، چراغ کنترل سبز رنگ (3) جهت تأیید روشن می شود.

مجموع حداکثر توان مجاز مصرفی همه دستگاه های برقی متصل نباید از مقدار داده شده در جدول زیر فراتر رود (همچنین به برچسب گذاری روی محفظه در زیر درپوش های پوششی نگاه کنید (4)):

شماره فنی | مجموع حداکثر مصرف برق (برحسب A)
--- | ---
‎3 601 DA4 000‎ | 15
‎3 601 DA4 100‎ | 15
‎3 601 DA4 170‎ | 12
‎3 601 DA4 1W0‎ | 15
‎3 601 DA4 130‎ | 9
‎3 601 DA4 140‎ | 9

درپوش پوششی (4) اتصال جریان برق متناوب را باز کنید و دوشاخه دستگاه برقی خارجی را وارد پریز (5) رادیو کنید.