# Techniniai duomenys

Statybų aikštelės radijas |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Priėmimas DAB+ |  | – | ●
Darbinė įtampa
kai prijungta prie elektros tinklo | V | 230/110 | 230/110
naudojant su akumuliatoriumi | V | 18 | 18
Stiprintuvo vardinė galia | W | 4 × 5 | 4 × 5
UTB priėmimo diapazonas | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ priėmimo diapazonas | MHz | − | 174,928−239,200
„Bluetooth®“ suderinamumas |  | „Bluetooth® 5.0“ | „Bluetooth® 5.0“
„Bluetooth®“ veikimo dažnių diapazonas | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
„Bluetooth®“ maks. siuntimo galia | mW | 10 | 10
Buferinės baterijos |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Apsaugos klasė |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiant | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra sandėliuojant | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus