# Tekniske data

Byggeplassradio |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Mottak DAB+ |  | – | ●
Driftsspenning
Ved ledningsdrift | V | 230/110 | 230/110
Ved batteridrift | V | 18 | 18
Merkeeffekt forsterker | W | 4 × 5 | 4 × 5
Mottaksområde FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Mottaksområde DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Bluetooth®-kompatibilitet |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Driftsfrekvens Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Sendeeffekt Bluetooth® maks. | mW | 10 | 10
Bufferbatterier |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Kapslingsgrad |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Tillatt omgivelsestemperatur ved lagring | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Anbefalte ladere |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Avhengig av batteriet