# Tehnilised andmed

Objektiraadio |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
DAB+ vastuvõtt |  | – | ●
Tööpinge
võrgutoitel | V | 230/110 | 230/110
akutoitel | V | 18 | 18
Võimendi nimivõimsus | W | 4 × 5 | 4 × 5
FM vastuvõtuvahemik | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ vastuvõtuvahemik | MHz | − | 174,928−239,200
Bluetooth®-i ühilduvus |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Bluetooth®-i töösagedusvahemik | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Bluetooth®-i max saatevõimsus | mW | 10 | 10
Puhverpatareid |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Kaitseklass |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamisel | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Lubatud keskkonnatemperatuur hoiustamisel | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Soovitatavad akulaadijad |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Sõltuvalt kasutatud akust