# Energievoorziening van externe apparaten

## USB-aansluiting

Met behulp van de USB-aansluiting kunnen apparaten waarbij energievoorziening via USB mogelijk is (bijv. diverse mobiele telefoons) worden opgeladen. De maximale laadstroom bedraagt 2,1 A.

Open de vergrendelingshendel (8) en klap de afdekking (7) van het mediavak open. Verbind de USB-aansluiting van het externe apparaat via een geschikte USB-kabel met de USB-laadbus (11) (USB) van de radio.

Bij werking op accu kan het externe apparaat alleen worden opgeladen zolang de radio ingeschakeld is.

Als het formaat dit toelaat, kan het externe apparaat tijdens het opladen in het opbergvak (6) worden opgeborgen. Als het externe apparaat tijdens het opladen warm wordt, dan laat u de afdekking (7) van het mediavak geopend om het externe apparaat te beschermen tegen oververhitting.

Als het opladen beëindigd of de USB-kabel verwijderd is, sluit u de afdekking (7) weer om de radio tegen vuil te beschermen.

## Wisselstroomaansluiting

Met behulp van de wisselstroomaansluitingen kunt u nog meer externe elektrische apparaten laten werken. De stopcontacten kunnen met inachtneming van de landspecifieke normen variëren.

De energievoorziening van externe apparaten via de wisselstroomaansluiting is alleen mogelijk wanneer de radio op netstroom werkt en niet op een geplaatste accu. Als de radio op het elektriciteitsnet is aangesloten, dan brandt het groene controlelampje (3) ter bevestiging.

De som van de maximaal toegestane opgenomen stroom van alle aangesloten elektrische apparaten mag niet hoger zijn dan de in de onderstaande tabel vermelde waarde (zie ook tekst op de behuizing onder de afdekkleppen (4)):

Productnummer | Som van max. opgenomen stroom (in A)
--- | ---
‎3 601 DA4 000‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 100‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 170‎‎‎‎ | 12
‎3 601 DA4 1W0‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 130‎‎‎‎ | 9
‎3 601 DA4 140‎‎‎‎ | 9

Open een afdekklep (4) van de wisselstroomaansluitingen en steek de stekker van het externe elektrische apparaat in een stopcontact (5) van de radio.