# Modul de funcţionare audio

## Pornirea/Oprirea

Pentru conectarea aparatului de radio, apasă tasta de pornire/oprire (15). Afişajul (16) se activează şi este redată sursa audio reglată la ultima deconectare a aparatului de radio.

Pentru deconectarea aparatului de radio, apasă din nou tasta de pornire/oprire (15). Setarea actuală a sursei audio este memorată.

## Reglarea volumului semnalului sonor

După conectarea aparatului de radio este setat întotdeauna un volum scăzut al semnalului sonor.

Pentru creşterea volumului semnalului sonor, roteşte butonul Clock (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎, respectiv butonul Menu (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ în sens orar, iar pentru reducerea volumului semnalului sonor, roteşte-l în sens antiorar.

Reglarea volumului semnalului sonor apare pe afişaj cu o valoare cuprinsă între 0 şi 30. Înainte de reglarea sau schimbarea unui post de radio, reglează volumul semnalului sonor la o valoare redusă, iar înainte de pornirea unei surse audio externe, reglează-l la o valoare medie.

Pentru deconectarea sunetului, poţi apăsa scurt tasta Mute (12). Pe afişaj apare indicatorul pentru dezactivarea sunetului (f).

Pentru a reconecta sunetul, apasă din nou scurt tasta Mute sau roteşte în sens orar butonul Clock (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎, respectiv butonul Menu (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎.

## Reglarea sunetului

Pentru redarea optimă a sunetului, în aparatul de radio este integrat un egalizator.

Poţi modifica manual nivelul frecvenţelor înalte şi nivelul frecvenţelor joase sau poţi utiliza presetările sunetului pentru diferite stiluri de muzică. Pentru selectare sunt disponibile setările preprogramate JAZZ, ROCK, POP şi CLASSIC, precum şi setarea autoprogramabilă CUSTOM. Setările sunetului sunt memorate separat pentru fiecare sursă audio.

Pentru a selecta una dintre presetările memorate ale sunetului, apasă scurt tasta Equalizer (20) până când setarea dorită apare pe indicatorul presetării sunetului (i) de pe afişaj.

Modificarea setărilor CUSTOM:

- Poţi regla nivelul frecvenţelor înalte şi nivelul frecvenţelor joase într-un domeniu de la −5 până la +5.
- Menţine apăsată tasta Equalizer (20) pentru mai mult de 0,5 secunde. Pe indicatorul presetării sunetului (i) de pe afişaj apare CUSTOM.
- GPB 18V‑5 C: Pe indicatorul nivelului frecvenţelor înalte/joase (d) se afişează TRE, iar valoarea actuală a nivelului frecvenţelor înalte se aprinde intermitent. Roteşte butonul Clock (14) pentru a modifica nivelului frecvenţelor înalte. Apasă butonul Clock (14) pentru a memora valoarea setată.
  Pe indicatorul nivelului frecvenţelor înalte/joase (d) se afişează acum BAS, precum şi valoarea actuală a nivelului frecvenţelor joase. Modifică şi salvează nivelul frecvenţelor joase conform descrierii pentru nivelul frecvenţelor înalte.
- GPB 18V‑5 SC: Pe afişajul multifuncţional (k) se afişează <Treble> şi valoarea actuală a nivelului frecvenţelor înalte. Roteşte butonul Menu (22) pentru a modifica nivelului frecvenţelor înalte. Apasă butonul Menu (22) pentru a memora valoarea setată.
  Pe afişajul multifuncţional (k) se afişează acum <Bass>, precum şi valoarea actuală a nivelului frecvenţelor joase. Modifică şi salvează nivelul frecvenţelor joase conform descrierii pentru nivelul frecvenţelor înalte.
- După memorarea setării frecvenţelor joase, respectiv după 10 secunde de la ultima acţionare a butonului Clock (14)/butonului Menu (22), aparatul de radio revine la indicatorul standard de pe afişaj.

## Selectarea sursei audio

Pentru selectarea unei surse audio, apasă butonul Source (18) până când pe afişaj apare sursa audio internă, respectiv externă dorită:

- DAB: radio digital prin DAB+ ‎(GPB 18V‑5 SC)‎,
- FM: radio analogic prin unde ultrascurte,
- AUX: sursă audio externă (de exemplu, CD-player) prin intermediul portului de 3,5 mm AUX IN (10) din compartimentul media,
- : sursă audio externă (de exemplu, smartphone) prin conexiunea Bluetooth®.

Sursa audio actuală este vizibilă în indicatorul sursei audio (h), respectiv indicatorul Bluetooth® (g).

## Reglarea/Memorarea posturilor de radio DAB+ ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

Pentru selectarea sursei audio pentru posturi de radio DAB+, apasă în mod repetat butonul Source (18) până când pe indicatorul sursei audio apare (h) DAB.

După o scurtă iniţializare este redat ultimul post de radio reglat.

Numele postului apare pe rândul de sus al afişajului multifuncţional (k). Informaţiile suplimentare afişate pe rândul de jos al afişajului multifuncţional pot fi setate din funcţia meniului.

- Pentru schimbarea postului, roteşte butonul Source (18) până când pe afişaj este afişat postul dorit. Apasă butonul Source (18) pentru a confirma selecţia. Aparatul de radio comută la postul selectat.
  Alternativ, poţi apăsa tasta de căutare înapoi (13) sau tasta de căutare înainte (19) pentru a schimba postul.

- Pentru memorarea unui post reglat, apasă tasta de memorare a programelor (17) aferentă poziţiei din memorie dorite până când numărul poziţiei din memorie apare pe indicatorul poziţiei din memorie (c).

- Pentru redarea unui post memorat, apasă scurt una din tastele de memorare a programelor (17). Numărul poziţiei din memorie apare pe indicatorul poziţiei din memorie (c).

Observaţie: Dacă există probleme de recepţie, poţi porni manual căutarea posturilor DAB+. Pentru aceasta, selectează <Auto Scan> din meniu sau apasă simultan tasta de căutare înapoi (13) şi tasta de căutare înainte (19). După încheierea căutării posturilor, se vor memora 4 posturi în poziţiile din memorie de la 1 până la 4. Posturile deja memorate vor fi suprascrise.

Dacă nu a fost găsit niciun post de radio DAB+, apare <No DAB Station – Please Auto Scan> pe afişajul multifuncţional (k).

## Reglarea/Memorarea posturilor de radio pe unde ultrascurte

Pentru selectarea sursei audio pentru posturi de radio pe unde ultrascurte, apasă butonul Source (18) până când apare pe indicatorul sursei audio (h) FM.

GPB 18V‑5 C: În timpul reglării, frecvenţa radio apare pe afişajul orei (j), apoi pe indicatorul frecvenţei radio (a).

GPB 18V‑5 SC: Frecvenţa postului redat la momentul respectiv apare pe rândul de sus al afişajului multifuncţional (k). Informaţiile suplimentare afişate pe rândul de jos al afişajului multifuncţional pot fi setate din funcţia meniului.

Dacă recepţia unui semnal adecvat este suficient de puternică, aparatul de radio comută automat pe recepţia stereo, iar pe afişaj apare indicatorul recepţiei stereo (e).

- Pentru reglarea unui anumit post, roteşte butonul Source (18) până când pe afişaj apare frecvenţa dorită, respectiv postul dorit.
- Pentru căutarea postului următor cu intensitate ridicată a semnalului, apasă scurt tasta de căutare înapoi (13) sau tasta de căutare înainte (19). Următorul post găsit este prezentat pe afişaj şi este redat.
- Pentru căutarea tuturor posturilor cu intensitate ridicată a semnalului, apasă tasta de căutare înapoi (13) sau tasta de căutare înainte (19) şi menţine-o apăsată pentru mai mult de 0,5 secunde. Fiecare post găsit este redat timp de 5 secunde, apoi este continuată căutarea până la finalul benzii de frecvenţă. Pentru a abandona căutarea posturilor, apasă scurt tasta de căutare înapoi (13) sau tasta de căutare înainte (19).
- Pentru memorarea unui post reglat, apasă tasta de memorare a programelor (17) aferentă poziţiei din memorie dorite până când numărul poziţiei din memorie apare pe indicatorul poziţiei din memorie (c).
- Pentru căutarea automată şi memorarea posturilor celor mai puternice, apasă simultan tasta de căutare înapoi (13) şi tasta de căutare înainte (19). Aparatul de radio verifică toate posturile care pot fi recepţionate şi memorează primele 4 posturi care au cea mai bună recepţie în poziţiile din memorie de la 1 până la 4. Reţine că, după caz, posturile deja memorate ar putea fi suprascrise.
  După încheierea căutării, va fi redat postul memorat pe poziţia din memorie 1.
- Pentru redarea unui post memorat, apasă scurt una din tastele de memorare a programelor (17). Numărul poziţiei din memorie apare pe indicatorul poziţiei din memorie (c).

## Orientarea antenei verticale

Aparatul de radio este livrat cu antena verticală montată (30). În cazul modului de funcţionare radio prin unde ultrascurte, pivotaţi antena verticală în direcţia care asigură recepţia cea mai bună.

Dacă nu este posibilă o recepţie suficientă, amplasaţi aparatul de radio într-un loc cu o recepţie mai bună.

Observaţie: În timpul funcţionării aparatului de radio în imediata apropiere a staţiilor de radio, aparatelor cu unde radio sau altor aparate electronice, se pot produce perturbări ale recepţiei radio.

## Racordarea surselor audio externe prin AUX

Deschide pârghia de blocare (8) şi rabatează în sus capacul (7) al compartimentului media. Introdu fişa de 3,5 mm a cablului AUX (9) în portul AUX IN (10). Racordează cablul AUX la o sursă audio adecvată.

Pentru redarea sursei audio AUX, apasă butonul Source (18) până când pe indicatorul sursei audio apare (h) AUX.

Pentru protecţia împotriva murdăriei, închide din nou capacul (7) compartimentului media şi blochează-l, în cazul în care scoţi fişa cablului AUX.

Dacă dimensiunea este adecvată, poţi depozita sursa audio conectată prin AUX şi în compartimentul de depozitare (6).

Dacă, în timpul funcţionării în modul AUX, este apăsată una din tastele de memorare a programelor (17), aparatul de radio comută la postul memorat la ultimul mod de funcţionare utilizat al aparatului de radio.

## Redarea/Controlul surselor audio externe prin Bluetooth®

Pentru a reda o sursă audio (de exemplu, un smartphone) prin Bluetooth®, apasă butonul Source (18) până când pe afişaj apare indicatorul Bluetooth® (g) sau apasă scurt tasta Bluetooth® (21) indiferent de sursa audio actuală.

Dacă aparatul de radio a fost deja conectat cu o sursă audio externă prin Bluetooth® şi aceasta este disponibilă, se stabileşte automat o conexiune la această sursă audio. Imediat ce conexiunea este realizată, indicatorul Bluetooth® (g) se aprinde permanent.
GPB 18V‑5 SC: Numele aparatului conectat prin Bluetooth® este afişat pe rândul de sus al afişajului multifuncţional (k). Pe rândul de jos apare textul transmis de aparatul conectat.

Dacă în interval de 2 minute nu se poate stabili nicio conexiune, asocierea este întreruptă, iar indicatorul Bluetooth® (g) se aprinde intermitent permanent.
GPB 18V‑5 SC: Pe afişajul multifuncţional (k) apare <Not connected>.
Dacă, după alte 17 minute, conexiunea nu este stabilită, aparatul de radio se deconectează automat.

Stabilirea unei conexiuni noi prin Bluetooth®:

- Pentru a stabili conexiunea la o sursă audio externă nou, apasă şi menţine apăsată tasta Bluetooth® (21) pentru mai mult de 0,5 secunde. Acest lucru este posibil şi pe parcursul unui proces de căutare, în cazul unei conexiuni existente sau la funcţionarea cu o altă sursă audio.

- Aparatul de radio porneşte procesul de căutare. Pe parcursul procesului de căutare, indicatorul Bluetooth® (g) se aprinde intermitent.

- Activează conexiunea prin sursa audio externă. Acest lucru este posibil la smartphone-uri, de regulă, în cadrul setărilor din meniul Bluetooth®. Aparatul de radio apare ca sursă disponibilă cu numele GPB 18V‑5 C xxxx, respectiv GPB 18V‑5 SC xxxx. În acest caz, ţine cont de instrucţiunile de utilizare a sursei tale audio/smartphone-ului tău.

- Imediat ce conexiunea prin Bluetooth® a fost realizată, indicatorul Bluetooth® (g) se aprinde permanent.

Sursa audio conectată prin Bluetooth® poate fi controlată şi prin intermediul aparatului de radio:

- Pentru a selecta un titlu şi pentru a porni, apasă tasta de căutare înainte (19), respectiv tasta de căutare înapoi (13) până când accesezi titlul dorit. Redarea titlului selectat porneşte automat.

- Pentru a întrerupe redarea, apasă tasta Mute (12). Pe afişaj apare indicatorul pentru dezactivarea sunetului (f).

- Pentru a continua redarea, apasă din nou tasta Mute (12), modifică volumul semnalului sonor sau apasă tasta de căutare înainte (19), respectiv tasta de căutare înapoi (13).

- Pentru derularea înainte, respectiv derularea înapoi în cadrul unui titlu, menţine apăsată tasta de căutare înainte (19), respectiv tasta de căutare înapoi (13) până când accesezi poziţia dorită în cadrul titlului.

Dacă în cadrul modului de funcţionare prin Bluetooth® este apăsată una din tastele de memorare a programelor (17), aparatul de radio comută la postul memorat la ultimul mod de funcţionare utilizat al aparatului de radio.

## Setarea afişajului orei ‎(GPB 18V‑5 C)‎

Pentru a accesa meniul Afişaj oră, apasă scurt butonul Clock (14).

Poţi alege între formatele de timp de 12 ore <12H> şi de 24 ore <24H> şi poţi seta orele şi minutele.

Navigarea în meniu:

- Modificarea setărilor meniului: Roteşte butonul Clock (14).
- Memorarea setărilor meniului: Apasă pe butonul Clock.
- După memorarea setărilor meniului, respectiv după 10 secunde de la ultima acţionare a butonului Clock, aparatul de radio revine la modul de funcţionare audio.

Dacă ora nu mai este memorată de aparatul de radio, înlocuieşte bateriile-tampon.

## Funcţia de resetare ‎(GPB 18V‑5 C)‎

Pentru a reseta toate setările aparatului de radio la setările implicite (Reset), apasă butonul Clock (14) şi menţine-l apăsat timp de peste 0,5 secunde. Pe afişaj apare <RS>.

Roteşte butonul Clock (14) pentru a selecta între resetare <YES> şi revenirea la setările actuale <NO>. Confirmă selectarea prin apăsarea butonului Clock.

## Modificarea setărilor meniului ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

Pentru a accesa funcţia meniului, apasă butonul Menu (22).

Navigarea în meniu:

- Derularea printr-un meniu: Roteşte butonul Menu (22).
- Selectarea şi memorarea setărilor meniului: Apasă butonul Menu (22).
- Comutarea la un submeniu: Apasă butonul Menu (22).
- Comutarea dintr-un submeniu înapoi la un meniu superior: Apasă tasta de căutare înapoi (13). După atingerea nivelului cel mai înalt al meniului, aparatul de radio revine la modul de funcţionare audio.

Pentru a părăsi funcţia meniului la un nivel oarecare şi pentru a reveni la modul de funcţionare audio, apasă tasta de căutare înapoi (13) pentru mai mult de 1 secundă. Alternativ, la 10 secunde după ultima apăsare a tastei, aparatul de radio revine automat la modul de funcţionare audio.

Dacă, la deconectarea aparatului de radio, setările meniului nu mai sunt memorate, înlocuieşte bateriile-tampon.

## Opţiunile de meniu ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

Selectarea meniului depinde parţial de modul de funcţionare audio al aparatului de radio.

În cadrul meniului, numele meniului este afişat pe rândul de sus al afişajului multifuncţional (k), iar setarea posibilă este afişată pe rândul de jos.

<Set Time>
Meniul pentru oră: Poţi alege între formatele de timp de 12 ore <12 Hour Mode> şi de 24 de ore <24 Hour Mode>, iar apoi setează manual ora. Dacă la sursa audio DAB este selectat un post de radio care transmite ora, aceasta este preluată automat.

<Reset All>
Meniul de resetare: Poţi reseta toate setările meniului la setările implicite <Yes> sau poţi reveni la setările actuale <No>.

<Auto Scan> (la sursa audio DAB)
Meniul de căutare automată a posturilor: Poţi porni o căutare automată a posturilor.

<Manual Tune> (la sursa audio DAB)
Meniul de reglare manuală: Poţi seta manual o frecvenţă dorită.

<Display Type> (la sursa audio DAB)
Meniul pentru tipul de afişare: Poţi selecta ce text doreşti să apară pe rândul de jos al afişajului multifuncţional (k):

- textul informativ emis de postul de radio <Dynamic Label>,
- frecvenţa postului <Frequency>,
- intensitatea semnalului <Signal Strength>,
- tipul de program emis de postul de radio <Program Type>.

<Display Type> (la sursa audio FM)
Meniul pentru tipul de afişare: Poţi selecta ce text doreşti să apară pe rândul de jos al afişajului multifuncţional (k):

- textul informativ emis de postul de radio <Radio Text>,
- numele postului <Program Service>,
- tipul de program emis de postul de radio <Program Type>.