# تشغيل الصوتيات

## التشغيل والإطفاء

لغرض تشغيل الراديو اضغط على زر التشغيل والإطفاء (15). يتم تفعيل وحدة العرض (16) وتشغيل مصدر الصوتيات الذي كان مضبوطا عند آخر إيقاف للراديو.

لغرض إطفاء الراديو، اضغط على زر التشغيل والإطفاء مرة أخری (15). يتم تخزين وضع الضبط الحالي لمصدر الصوتيات.

## ضبط شدة الصوت

بعد تشغيل الراديو يتم دائما ضبط درجة منخفضة لشدة الصوت.

لزيادة شدة الصوت أدر مفتاح الساعة (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎ أو مفتاح القائمة (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ في اتجاه عقارب الساعة، ولتقليل شدة الصوت أدره عكس اتجاه عقارب الساعة.

يظهر وضع ضبط شدة الصوت بقيمة تتراوح بين 0 و 30 في وحدة العرض. قم بضبط شدة الصوت على قيمة منخفضة قبل ضبط محطة راديو أو تغييرها، وعلى قيمة متوسطة قبل تشغيل مصدر صوتيات خارجي.

لإيقاف الصوت يمكنك الضغط لوهلة قصيرة على زر كتم الصوت (12). يظهر في وحدة العرض مبين كتم الصوت (f).

لتشغيل الصوت مرة أخرى إما أن تضغط مجددا لوهلة قصيرة على زر كتم الصوت أو أن تدير مفتاح الساعة (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎ أو مفتاح القائمة (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ في اتجاه عقارب الساعة.

## ضبط النغمات

لتشغيل النغمات بشكل مثالي تم دمج معادل صوت في الراديو.

يمكنك تغيير مستوى الارتفاع ومستوى العمق يدويًا أو استخدام أوضاع الضبط المسبقة للنغمات لمختلف أنماط الموسيقى. يُتاح للاختيار أوضاع الضبط المبرمجة مسبقًا JAZZ, ROCK, POP و CLASSIC بالإضافة لوضع الضبط القابل للبرمجة الذاتية CUSTOM. يتم تخزين أوضاع ضبط الصوت لكل مصدر صوتيات بشكل منفصل.

لاختيار أحد أوضاع الضبط المسبق للنغمات كرر الضغط على زر الإكواليزر (20) إلى أن يظهر وضع الضبط المرغوب في بيان وضع الضبط المسبق للنغمات (i) في وحدة العرض.

تغيير وضع الضبط CUSTOM:

- يمكنك ضبط مستوى الارتفاع ومستوى العمق في نطاق يتراوح بين −5 و +5.
- اضغط على زر الإكواليزر (20) لمدة تزيد عن 0,5 ثانية. يظهر في بيان وضع الضبط المسبق للنغمات (i) في وحدة العرض CUSTOM.
- GPB 18V‑5 C: في بيان مستوى الارتفاع/العمق (d) يظهر TRE وتومض القيمة الحالية لمستوى الارتفاع. أدر مفتاح الساعة (14) لتغيير مستوى الارتفاع. أدر مفتاح الساعة (14) لتخزين القيمة المضبوطة.
  في بيان مستوى الارتفاع/العمق (d) يظهر الآن BAS، كما تومض القيمة الحالية لمستوى العمق. قم بتغيير مستوى العمق وتخزينه كما هو مشروح في مستوى الارتفاع.
- GPB 18V‑5 SC: في البيان متعدد الوظائف (k) يظهر <Treble> وتومض القيمة الحالية لمستوى الارتفاع. أدر مفتاح القائمة (22) لتغيير مستوى الارتفاع. اضغط مفتاح القائمة (22) لتخزين القيمة المضبوطة.
  في البيان المتعدد الوظائف (k) يظهر الآن <Bass>، كما تظهر القيمة الحالية لمستوى العمق. قم بتغيير مستوى العمق وتخزينه كما هو مشروح في مستوى الارتفاع.
- بعد تخزين وضع ضبط العمق أو بعد 10 ثوان من آخر ضغطة على مفتاح الساعة (14)/مفتاح القائمة (22) ينتقل الراديو مرة أخرى إلى بيان وحدة العرض القياسي.

## اختيار مصدر الصوتيات

لاختيار مصدر صوتيات كرر الضغط على مفتاح المصدر (18) إلى أن يظهر مصدر الصوتيات الداخلي أو الخارجي المرغوب في وحدة العرض:

- DAB: الراديو الرقمي عن طريق DAB+‎‎ ‎(GPB 18V‑5 SC)‎‎,
- FM: الراديو التناظري عن طريق FM،
- AUX: مصدر صوت خارجي (مثلا مشغل أسطوانات CD) عن طريق المقبس 3,5 مم AUX IN ‎(10)‎ الموجود في درج الوسائط،
- : مصدر صوتيات خارجي (مثل الهاتف الذكي) من خلال الاتصال عبر ®Bluetooth‎.

يمكن التعرف على مصدر الصوتيات الحالي عن طريق بيان مصدر الصوتيات (h) أو بيان ‎Bluetooth®‎ ‎(g)‎.

## ضبط/تخزين محطات الراديو DAB+‎‎ ‎(GPB 18V‑5 SC)‎‎

لاختيار مصدر الصوتيات محطات راديو DAB+‎ كرر الضغط على مفتاح المصدر (18) إلى أن يظهر بيان مصدر الصوت ‎(h)‎ ‎DAB‎.

بعد عملية تهيئة قصيرة يتم تشغيل آخر محطة راديو تم تشغيلها.

يظهر اسم المحطة في كل مرة في السطر العلوي بالبيان متعدد الوظائف (k). يمكن في وظيفة القائمة ضبط أي المعلومات الإضافية سيتم إظهارها في السطر السفلي بالبيان متعدد الوظائف.

- لغرض تغيير المحطة أدر مفتاح المصدر (18) إلى أن تظهر المحطة المرغوبة في وحدة العرض. اضغط على مفتاح المصدر (18) لتأكيد الاختيار. ينتقل الراديو إلى المحطة المرغوبة.
  لتغيير المحطات يمكن كبديل الضغط على زر البحث نحو الأسفل (13) أو زر البحث نحو الأعلى (19).

- لغرض تخزين المحطة الإذاعية المضبوطة استمر في الضغط على زر حفظ البرامج (17) لموضع التخزين المرغوب، إلى أن يظهر رقم موضع التخزين في بيان موضع التخزين (c).

- لغرض تشغيل المحطة المخزنة اضغط لوهلة قصيرة على أحد أزرار حفظ البرامج (17). يظهر رقم موضع التخزين في بيان موضع التخزين (c).

ملحوظة: في حالة وجود مشاكل في الاستقبال يمكنك تشغيل البحث عن محطات DAB+‎ يدويا. للقيام بذلك إما أن تختر <Auto Scan> في القائمة أو تضغط على زر البحث نحو الأسفل (13) وزر البحث نحو الأعلى (19) في نفس الوقت. بعد انتهاء البحث عن المحطات يتم تخزين 4 محطات على مواضع حفظ البرامج من 1 حتى 4. يتم أثناء ذلك استبدال المحطات المخزنة بالفعل.

في حالة عدم إمكانية العثور على محطات راديو DAB+‎ يظهر <No DAB Station – Please Auto Scan> في البيان متعدد الوظائف (k).

## ضبط/تخزين محطات الراديو FM‏

لاختيار مصدر الصوتيات محطات راديو FM كرر الضغط على مفتاح المصدر (18) إلى أن يظهر بيان مصدر الصوت ‎(h)‎ FM.

GPB 18V‑5 C: أثناء الضبط يظهر تردد الراديو في بيان الوقت (j)، ثم في بيان تردد الراديو (a).

GPB 18V‑5 SC: يظهر تردد المحطة المشغلة حاليًا في كل مرة في السطر العلوي بالبيان متعدد الوظائف (k). يمكن في وظيفة القائمة ضبط أي المعلومات الإضافية سيتم إظهارها في السطر السفلي بالبيان متعدد الوظائف.

عند توفر استقبال قوي بدرجة كافية لإشارة مناسبة يتحول الراديو أوتوماتيكيا إلى وضع استقبال الاستريو، يظهر في وحدة العرض بيان استقبال الاستريو (e).

- لغرض ضبط محطة معينة أدر مفتاح المصدر (18)، إلى أن يظهر التردد المرغوب أو المحطة المرغوبة في وحدة العرض.
- لغرض البحث عن المحطة التالية ذات الإشارة الأقوى اضغط لوهلة قصيرة على زر البحث نحو الأسفل (13) أو زر البحث نحو الأعلى (19). تظهر المحطة التالية التي تم العثور عليها في وحدة العرض، ويتم تشغيلها.
- لغرض البحث عن كافة المحطات ذات الإشارة الأقوى اضغط على زر البحث نحو الأسفل (13) أو زر البحث نحو الأعلى (19) لمدة تزيد عن 0,5 ثانية. يتم تشغيل كل محطة تم العثور عليها لمدة 5 ثوان، بعدها يتم استكمال البحث حتى نهاية نطاق التردد. لإلغاء البحث عن محطات اضغط لوهلة قصيرة على زر البحث نحو الأسفل (13) أو زر البحث نحو الأعلى (19).
- لغرض تخزين المحطة الإذاعية المضبوطة استمر في الضغط على زر حفظ البرامج (17) لموضع التخزين المرغوب، إلى أن يظهر رقم موضع التخزين في بيان موضع التخزين (c).
- لغرض التخزين والبحث الأوتوماتيكي لأقوى المحطات اضغط على زر البحث نحو الأسفل (13) وزر البحث نحو الأعلى (19) في نفس الوقت. يقوم الراديو بفحص جميع المحطات التي يمكن استقبالها، ويقوم بتخزين المحطات الأربع ذات أفضل جودة استقبال على مواضع حفظ البرامج من 1 حتى 4. يرجى أثناء ذلك مراعاة أن المحطات التي قد تكون المخزنة بالفعل سيتم استبدالها.
  في حالة انتهاء البحث يتم تشغيل المحطة المخزنة 1 على موضع حفظ البرامج 1.
- لغرض تشغيل المحطة المخزنة اضغط لوهلة قصيرة على أحد أزرار حفظ البرامج (17). يظهر رقم موضع التخزين في بيان موضع التخزين (c).

## ضبط اتجاه قضيب الهوائي

يتم توريد الراديو وقضيب الهوائي مركب به (30). عند تشغيل الراديو عن طريق UKW قم بتحريك قضيب الهوائي في الاتجاه الذي يتيح لك أفضل جودة استقبال.

إذا لم تتوفر جودة استقبال كافية، فضع الراديو في مكان تتوفر به جودة استقبال أفضل.

ملحوظة: عند تشغيل الراديو في محيط قريب مباشرةً من محطات لاسلكية أو أجهزة لاسلكية أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تشويشات على استقبال الراديو.

## توصيل مصادر الصوتيات الخارجية عن طريق منفذ AUX‏

افتح ذراع الإقفال (8) وافتح الغطاء (7) الخاص بدرج الوسائط. أدخل القابس 3,5 مم لكابل AUX‏ (9) في مقبس AUX IN ‎(10)‎. قم بتوصيل كابل AUX بمصدر صوتيات مناسب.

لتشغيل مصدر الصوتيات AUX كرر الضغط على مفتاح المصدر (18) إلى أن يظهر بيان مصدر الصوتيات ‎(h)‎ AUX.

للحماية من الاتساخات أغلق الغطاء (7) الخاص بدرج الوسائط مرة أخرى، وقم بتأمين قفله عند خلع قابس كابل AUX.

في حالة المقاس الملائم يمكنك تخزين مصدر الصوتيات الموصل عن طريق مقبس AUX في درج الحفظ (6) أيضًا.

في حالة الضغط على أحد أزرار حفظ البرامج (17) أثناء تشغيل AUX ينتقل الراديو إلى المحطة المخزنة في آخر نوع تشغيل راديو.

## تشغيل مصادر الصوتيات الخارجية/التحكم فيها عن طريق Bluetooth®‎

لتشغيل مصدر صوتيات (على سبيل المثال الهاتف الذكي) من خلال ‎Bluetooth®‎ إما أن تكرر الضغط على مفتاح المصدر (18) إلى أن يظهر البيان ‎Bluetooth®‎ ‎(g)‎ في وحدة العرض، أو أن تضغط لوهلة قصيرة على الزر ‎Bluetooth®‎ ‎(21)‎ بغض النظر عن مصدر الصوتيات الحالي.

إذا كان الراديو متصلا بالفعل مع مصدر صوتيات خارجي عبر ®Bluetooth‎ وكان مصدر الصوتيات هذا متاحًا، يتم أوتوماتيكيا إنشاء اتصال بمصدر الصوتيات هذا. بمجرد وجود الاتصال يضيء البيان ®Bluetooth‎ ‎(g)‎ باستمرار.
GPB 18V‑5 SC: يظهر اسم الجهاز المتصل عبر ®Bluetooth‎ في السطر العلوي بالبيان متعدد الوظائف (k). يظهر في السطر السفلي النص المنقول بواسطة الجهاز المتصل.

إذا تعذر إنشاء اتصال خلال دقيقتين يتم إلغاء إنشاء الاتصال ويومض البيان ®Bluetooth‎ ‎(g)‎ باستمرار.
GPB 18V‑5 SC: في البيان متعدد الوظائف (k) يظهر <Not connected>.
بعد 17 دقيقة أخرى دون إنشاء اتصال يتوقف الراديو أوتوماتيكيًا.

إنشاء اتصال جديد عبر ®Bluetooth‎:

- لإنشاء اتصال بمصدر صوتيات خارجي اضغط على الزر ®Bluetooth‎ ‎(21)‎ لمدة تزيد عن 0,5 ثانية. يمكن هذا أيضا أثناء عملية بحث أو عندما يكون الاتصال موجودا أو عند التشغيل باستخدام مصدر صوتيات آخر.

- يبدأ الراديو عملية البحث. أثناء عملية البحث يومض البيان ®Bluetooth‎ ‎(g)‎.

- قم بتفعيل الاتصال عن طريق مصدر الصوتيات الخارجي. هذا يمكن مع الهاتف الذكي في المعتاد داخل الإعدادات في القائمة ®Bluetooth‎. يظهر الراديو كمصدر متاح باسم GPB 18V-5 C xxxx أو GPB 18V-5 SC xxxx. يرجى الرجوع إلى دليل تشغيل مصدر الصوتيات الخاص بك/هاتفك الذكي.

- بمجرد وجود اتصال عبر ®Bluetooth‎ يضيء البيان ®Bluetooth‎ ‎(g)‎ باستمرار.

يمكن التحكم في مصدر الصوتيات الموصل عن طريق ‎Bluetooth®‎ بواسطة الراديو أيضا:

- لغرض اختيار مقطع وتشغيله كرر الضغط على زر البحث نحو الأعلى (19) أو زر البحث نحو الأسفل (13) لوهلة قصيرة إلى أن يتم الوصول إلى المقطع المرغوب. يبدأ تشغيل المقطع المختار أوتوماتيكيا.

- لغرض قطع التشغيل اضغط على زر كتم الصوت (12). يظهر في وحدة العرض مبين كتم الصوت (f).

- لغرض استئناف التشغيل، اضغط على زر كتم الصوت (12) مجددا، وقم بتغيير شدة الصوت أو اضغط على زر البحث نحو الأعلى (19) أو زر البحث نحو الأسفل (13).

- لغرض التقديم والإرجاع داخل المقطع احتفظ بزر البحث نحو الأعلى (19) أو زر البحث نحو الأسفل (13) مضغوطا إلى أن يتم الوصول إلى الموضع المرغوب في المقطع.

أثناء التشغيل عبر ‎Bluetooth®‎ في حالة الضغط على أحد أزرار حفظ البرامج (17) ينتقل الراديو إلى المحطة المخزنة في آخر نوع تشغيل راديو.

## ضبط بيان الوقت ‎(GPB 18V‑5 C)‎

للوصول إلى بيان الوقت في القائمة اضغط لوهلة قصيرة على مفتاح الساعة (14).

يمكنك الاختيار بين صيغة الوقت 12 ساعة <12H> و 24 ساعة <24H>، بالإضافة لضبط الساعات والدقائق.

التنقل في القائمة:

- تغيير أوضاع ضبط القائمة: أدر مفتاح الساعة (14).
- تخزين أوضاع ضبط القائمة: اضغط على مفتاح الساعة.
- بعد تخزين وضع ضبط الدقائق أو بعد 10 ثوان من آخر ضغطة على مفتاح الساعة ينتقل الراديو مرة أخرى إلى تشغيل الصوتيات.

عندما يتعذر تخزين الوقت بالراديو فقم بتغيير البطاريات الصادة.

## وظيفة إعادة الضبط ‎(GPB 18V‑5 C)‎

لإرجاع جميع أوضاع الضبط بالراديو إلى أوضاع ضبط المصنع (إعادة الضبط) اضغط على مفتاح الساعة (14) لمدة تزيد عن 0,5 ثانية. يظهر في وحدة العرض <RS>.

أدر مفتاح الساعة (14) للاختيار بين إعادة الضبط <YES> والعودة إلى أوضاع الضبط الحالية <NO>. قم بتأكيد الاختيار من خلال الضغط على مفتاح الساعة.

## تغيير أوضاع ضبط القائمة ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

للوصول إلى وظيفة القائمة اضغط على مفتاح القائمة (22).

التنقل في القائمة:

- التصفح داخل القائمة: أدر مفتاح القائمة (22).
- اختيار وضع ضبط القائمة وتخزينه: اضغط على مفتاح القائمة (22).
- الانتقال إلى قائمة فرعية: اضغط على مفتاح القائمة (22).
- الرجوع من القائمة الفرعية إلى قائمة من مستوى أعلى: اضغط على زر البحث نحو الأسفل (13). في حالة الوصول إلى أعلى مستوى للقوائم يعود الراديو إلى تشغيل الصوتيات.

لمغادرة وظيفة القائمة في المستوى المرغوب والرجوع إلى تشغيل الصوتيات استمر في الضغط على زر البحث نحو الأسفل (13) لمدة تزيد عن 1 ثانية. كبديل ينتقل الراديو بعد 10 ثوان من آخر ضغطة زر أوتوماتيكيًا إلى تشغيل الصوتيات.

إذا لم يعد من الممكن تخزين أوضاع ضبط القوائم عند إيقاف الراديو قم بتغيير البطاريات الصادة.

## خيارات القائمة ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

اختيار القوائم مرتبط جزئيا بنوع تشغيل الصوتيات الذي يعمل به الراديو.

داخل القوائم يتم في كل مرة عرض اسم القائمة في السطر العلوي بالبيان متعدد الوظائف (k) ووضع الضبط الذي يمكن اختياره في السطر السفلي.

<Set Time>
قائمة الوقت: يمكنك الاختيار بين صيغة الوقت 12 ساعة ‎<12 Hour Mode>‎ و 24 ساعة ‎<24 Hour Mode>‎ وضبط الوقت يدويا. في حالة اختيار محطة راديو في مصدر الصوتيات DAB تنقل بيان الوقت، يتم اعتماد الوقت أوتوماتيكيًا.

<Reset All>
قائمة إعادة الضبط: يمكنك إرجاع كافة أوضاع ضبط القوائم إلى وضع ضبط المصنع <Yes> أو الرجوع إلى أوضاع الضبط الحالية <No>.

<Auto Scan> (مع مصدر الصوتيات DAB)
قائمة البحث الأوتوماتيكي عن المحطات: يمكنك تشغيل بحث أوتوماتيكي عن المحطات.

<Manual Tune> (مع مصدر الصوتيات DAB)
قائمة المواءمة اليدوية: يمكنك ضبط التردد المرغوب يدويًا.

<Display Type> (مع مصدر الصوتيات DAB)
قائمة نوع البيانات: يمكنك اختيار النص الذي سيظهر في السطر السفلي بالبيان متعدد الوظائف (k):

- نص المعلومات الذي يتم بثه من قبل محطة الراديو <Dynamic Label>,
- تردد المحطة <Frequency>,
- قوة الإشارة <Signal Strength>,
- نوع البرنامج الذي يتم بثه من قبل محطة الراديو <Program Type>.

<Display Type> (مع مصدر الصوتيات FM)
قائمة نوع البيانات: يمكنك اختيار النص الذي سيظهر في السطر السفلي بالبيان متعدد الوظائف (k):

- نص المعلومات الذي يتم بثه من قبل محطة الراديو <Radio Text>,
- اسم المحطة <Program Service>,
- نوع البرنامج الذي يتم بثه من قبل محطة الراديو <Program Type>.