# Elektros energijos tiekimas į radiją

Elektros energija į radiją gali būti tiekiama iš elektros tinklo arba iš ličio jonų akumuliatoriaus (26).

Jei elektros energija tiekiama iš akumuliatoriaus, galima naudotis tik garso režimo funkcijomis, o elektros energija išoriniams prietaisams tiekiama per integruotą USB jungtį.

Eksploatacija, kai maitinama iš tinklo
Naudojimas su akumuliatoriumi
Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius
Buferinių baterijų įdėjimas/keitimas