# Технічні характеристики

Акумуляторний будівельний радіоприймач |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Прийом DAB+ |  | – | ●
Робоча напруга
при живленні від мережі | В | 230/110 | 230/110
при роботі від акумуляторної батареї | В | 18 | 18
Номінальна потужність підсилювача | Вт | 4 × 5 | 4 × 5
Діапазон FM-частот | МГц | 87,5−108 | 87,5−108
Діапазон частот DAB+ | МГц | − | 174,928−239,200
Сумісність з Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Робочий діапазон частот Bluetooth® | МГц | 2402−2480 | 2402−2480
Потужність передачі Bluetooth® макс. | мВт | 10 | 10
Резервні батарейки |  | 2 × 1,5 В LR6 (AA) | 2 × 1,5 В LR6 (AA)
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Клас захисту |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Допустима температура навколишнього середовища при зберіганні | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї