# إمداد الأجهزة الخارجية بالكهرباء

## وصلة USB‏

باستخدام وصلة USB يمكن شحن الأجهزة التي يمكن إمدادها بالكهرباء عن طريق منفذ USB (مثل مختلف أنواع الهواتف الجوالة). يبلغ الحد الأقصى لتيار الشحن 2,1 أمبير.

افتح ذراع الإقفال (8) وافتح الغطاء (7) الخاص بدرج الوسائط. قم بتوصيل وصلة USB الخاصة بالجهاز الخارجي عن طريق كابل USB مناسب بمقبس شحن USB‏ (11) (USB) الخاص بالراديو.

عند التشغيل باستخدام المركم لا يمكن شحن الجهاز الخارجي إلا إذا كان الراديو مشغلا.

إذا كان المقاس مناسبًا يمكن تخزين الجهاز الخارجي أثناء الشحن في درج الحفظ (6). في حالة تعرض الجهاز الخارجي للسخونة أثناء الشحن دع الغطاء (7) الخاص بدرج الوسائط مفتوحًا وذلك لحماية الجهاز الخارجي من السخونة المفرطة.

عند انتهاء عملية الشحن أو خلع كابل USB قم بغلق الغطاء (7) مرة أخرى لحماية الراديو من الاتساخات.

## وصلة التيار المتردد

يمكن بواسطة وصلات التيار المتردد تشغيل أجهزة كهربائية خارجية أخرى. قد تختلف المقابس الكهربائية وفقًا للمعايير الخاصة بكل دولة.

لا يمكن إمداد أجهزة خارجية بالكهرباء عن طريق وصلة التيار المتردد إلا إذا كان الراديو موصلًا بالشبكة الكهربائية، وليس عن طريق المركم المركب. إذا كان الراديو موصلًا بالشبكة الكهربائية يضيء مصباح الكنترول الأخضر (3) للتأكيد.

لا يجوز أن يتخطى مجموع أقصى استهلاك مسموح به للتيار الكهربائي للأجهزة الكهربائية الموصلة القيمة المذكورة في الجدول التالي (انظر الكتابة المدونة أسفل على العلبة أسفل أغطية الحماية (4)):

رقم الصنف | مجموع أقصى استهلاك للتيار الكهربائي (بالأمبير)
--- | ---
‎3 601 DA4 000‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 100‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 170‎‎‎‎ | 12
‎3 601 DA4 1W0‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 130‎‎‎‎ | 9
‎3 601 DA4 140‎‎‎‎ | 9

افتح غطاء حماية (4) خاص بوصلات التيار المتردد وأدخل قابس الجهاز الكهربائي الخارجي في المقبس الكهربائي (5) الخاص بالراديو.