# Захранване на външни уреди

## USB порт

С помощта на USB порта могат да се зареждат уреди, чието захранване с енергия е възможно през USB (напр. различни мобилни телефони). Максималният ток на зареждане възлиза на 2,1 A.

Отворете застопоряващия лост (8) и вдигнете нагоре капака (7) на отделението за носители на информация. Свържете USB порта на външния уред чрез подходящ USB кабел с USB буксата за зареждане (11) (USB) на радиото.

При режим с акумулаторна батерия външният уред може да се зарежда само докато радиото е включено.

При подходящ размер външният уред може да се съхранява по време на зареждането в отделението за съхранение (6). Ако външният уред се загрява по време на зареждането, оставете капака (7) на отделението за носители на информация отворен, за да предпазите външния уред от прегряване.

Ако процесът на зареждане е приключил, респ. USB кабелът е махнат, затворете отново капака (7), за да предпазите радиото от замърсяване.

## Порт променлив ток

С помощта на портовете за променлив ток можете да използвате други външни електроуреди. Контактите могат да се различават при съблюдаване на специфичните за страната стандарти.

Захранването с енергия на външни уреди през порт за променлив ток е възможно само при свързано към мрежата радио, а не при използвана акумулаторна батерия. Ако радиото е свързано към мрежата, свети зелената контролна лампичка (3) за потвърждаване.

Сумата на максимално допустимия разход на ток на всички свързани електроуреди не бива да превишава посочената в долната таблица стойност (вж. също надписа върху корпуса под капачетата (4)):

Каталожен номер | Сума на макс. разход на ток (в А)
--- | ---
‎3 601 DA4 000‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 100‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 170‎‎‎‎ | 12
‎3 601 DA4 1W0‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 130‎‎‎‎ | 9
‎3 601 DA4 140‎‎‎‎ | 9

Отворете капаче (4) на един от портовете за променлив ток и пъхнете щекера на външния електрически уред в контакт (5) на радиото.