# Индикатор заряженности аккумулятора

Когда батарея установлена, на дисплее отображаются данные о степени заряженности аккумулятора (26), когда аккумулятор извлечен, эти данные отображаются на самом аккумуляторе.

## Индикатор заряженности аккумулятора на дисплее

Индикатор заряженности аккумулятора (b) появляется на дисплее при установке аккумулятора с достаточным уровнем заряда, когда установлен аккумулятор с достаточным уровнем напряжения, а радиоприемник не подключен к электросети.

Индикатор | Емкость
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Индикатор заряженности аккумулятора на аккумуляторе

Если аккумулятор извлечен из радиоприемника, уровень его заряда может быть отображен при помощи зеленых светодиодов индикатора заряженности на аккумуляторе.

Нажмите кнопку индикатора заряженности аккумуляторной батареи или , чтобы отобразить степень заряженности аккумуляторной батареи.

Если после нажатия на кнопку индикатора заряженности аккумуляторной батареи не загорается ни один светодиодный индикатор, аккумулятор неисправен и его следует заменить.

### Тип аккумулятора GBA 18V...

×

Светодиоды | Емкость
--- | ---
Непрерывный зеленый свет 3× | 60−100 %
Непрерывный зеленый свет 2× | 30−60 %
Непрерывный зеленый свет 1× | 5−30 %
Мигание зеленым цветом 1× | 0−5 %

### Тип аккумулятора ProCORE18V...

×

Светодиоды | Емкость
--- | ---
Непрерывный зеленый свет 5× | 80−100 %
Непрерывный зеленый свет 4× | 60−80 %
Непрерывный зеленый свет 3× | 40−60 %
Непрерывный зеленый свет 2× | 20−40 %
Непрерывный зеленый свет 1× | 5−20 %
Мигание зеленым цветом 1× | 0−5 %