# Технички податоци

Акумулаторско радио |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Број на дел/артикл |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Прием DAB+ |  | – | ●
Работен напон
при струен режим | V | 230/110 | 230/110
при работа со батерии | V | 18 | 18
Номинална јачина на засилувачот | W | 4 × 5 | 4 × 5
Приемно поле FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Приемно поле DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Компатибилност Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Опсег на оперативна фреквенција Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Јачина на испраќање Bluetooth® макс. | mW | 10 | 10
Батерии за резервно напојување |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Класа на заштита |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Дозволена околна температура при работа | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Дозволена околна температура при складирање | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Препорачани полначи |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  во зависност од употребената батерија