# Technické údaje

Stavbárske rádio |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Príjem DAB+ |  | – | ●
Prevádzkové napätie
pri prevádzke z elektrickej siete | V | 230/110 | 230/110
pri akumulátorovej prevádzke | V | 18 | 18
Menovitý výkon zosilňovača | W | 4 × 5 | 4 × 5
Rozsah príjmu VKV | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Rozsah príjmu DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Kompatibilita Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Pracovný frekvenčný rozsah Bluetooth® | MHz | 2 402−2 480 | 2 402−2 480
Max. vysielací výkon Bluetooth® | mW | 10 | 10
Záložné batérie |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Trieda ochrany |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Povolená teplota prostredia pri prevádzke | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Povolená teplota okolia pri skladovaní | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  V závislosti od použitého akumulátora