# Elförsörjning av externa apparater

## USB-anslutning

Med hjälp av USB-anslutningen kan enheter som försörjs med energi via USB (t.ex. diverse mobiltelefoner) laddas upp. Maximal laddningsström är 2,1 A.

Öppna spärren (8) och fäll upp mediefackets lock (7). Anslut den externa apparatens USB-kontakt med lämplig USB-kabel till USB-uttaget på radion (11) (USB).

Vid användning med batteri kan den externa apparaten endast laddas medan radion är igång.

Vid passande storlek kan den externa apparaten förvaras i förvaringsfacket (6) under laddning. Om den externa apparaten värms upp under laddningen, låt mediefackets lock (7) vara öppet för att skydda den externa apparaten mot överhettning.

Om laddningen är avslutas eller USB-kabeln är borttagen, stäng locket (7) igen för att skydda radion mot smuts.

## Strömanslutning

Med hjälp av strömanslutningarna kan du ansluta fler externa apparater. Uttagen kan variera beroende på landsspecifika standarder.

Energiförsörjningen av externa apparater är via radions strömanslutning är endast möjligt när radion är kopplad till strömnätet och inte när det används med batteri. Om radion är ansluten till strömnätet lyser de gröna kontrollamporna (3).

Maximalt tillåten strömförbrukning för alla anslutna apparater får inte överskrida värdena i nedanstående tabell (se även texten på höljet under skyddslocket (4)):

Artikelnummer | Max. total strömförbrukning (i A)
--- | ---
‎3 601 DA4 000‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 100‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 170‎‎‎‎ | 12
‎3 601 DA4 1W0‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 130‎‎‎‎ | 9
‎3 601 DA4 140‎‎‎‎ | 9

Öppna ett av skyddslocken (4) på strömanslutningen och sätt i kontakten för den externa apparaten i ett uttag (5) på radion.