# Alimentazione di dispositivi esterni

## Collegamento USB

Il collegamento USB consente di ricaricare dispositivi alimentabili tramite USB (ad es. vari tipi di telefoni cellulari). La corrente di carica massima è pari a 2,1 A.

Aprire la levetta di bloccaggio (8) e sollevare la copertura (7) del vano del caricatore. Tramite un appropriato collegamento USB, allacciare il connettore USB del dispositivo esterno alla presa di ricarica USB (11) (USB) della radio.

Quando si utilizza la batteria, il dispositivo esterno può essere ricaricato soltanto se la radio è accesa.

Se le dimensioni lo consentono, il dispositivo esterno può essere riposto nel vano di custodia (6) durante il processo di ricarica. Se il dispositivo esterno dovesse riscaldarsi durante il processo di ricarica, lasciare aperta la copertura (7) del vano del caricatore, al fine di proteggere il dispositivo esterno dal surriscaldamento.

Se il processo di ricarica è terminato o il cavo USB viene rimosso, chiudere nuovamente la copertura (7), per proteggere la radio dall’imbrattamento.

## Attacco corrente alternata

Per azionare ulteriori dispositivi elettrici esterni è possibile utilizzare le prese a corrente alternata. Le prese possono essere diverse a seconda degli standard specifici del Paese.

L’alimentazione di utensili esterni mediante la presa a corrente alternata è possibile esclusivamente quando la radio è collegata alla rete elettrica e non quando la radio è alimentata dalla batteria. Se la radio è collegata alla corrente, la spia verde (3) è accesa per conferma.

La somma dell’assorbimento massimo di corrente ammissibile di tutti i dispositivi elettrici collegati non deve superare i valori indicati nella tabella seguente (vedere anche l’etichetta posizionata sull’alloggiamento sotto allo sportello di copertura (4)):

Codice prodotto | Somma dell’assorbimento di corrente max. (in A)
--- | ---
‎3 601 DA4 000‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 100‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 170‎‎‎‎ | 12
‎3 601 DA4 1W0‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 130‎‎‎‎ | 9
‎3 601 DA4 140‎‎‎‎ | 9

Aprire uno sportello di copertura (4) delle prese a corrente alternata e inserire la spina del dispositivo elettrico esterno in una presa (5) della radio.