# Indicateur d’état de charge de l’accu

Quand l’accu se trouve dans le logement, le niveau de charge de l’accu (26) est visible sur l’écran, sinon sur l’accu lui-même.

## Affichage de l’état de charge de l’accu sur l’écran

L’indicateur d’état de charge de l’accu (b) apparaît sur l’écran dès qu’un accu ayant une tension suffisante est inséré dans le logement et que la radio n’est pas alimentée à partir du secteur.

Affichage | Capacité
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Indicateur de niveau de charge sur l’accu

Les LED vertes de l’indicateur d’état de charge de l’accu permettent de vérifier le niveau de charge de l’accu après l’avoir extrait de la radio.

Pour afficher le niveau de charge, appuyez sur le bouton de l’indicateur de niveau de charge ou .

Si aucune LED ne s’allume après avoir appuyé sur le bouton de l’indicateur d’état de charge, l’accu est défectueux et doit être remplacé.

### Batterie de type GBA 18V...

×

LED | Capacité
--- | ---
3 LED allumées en vert | 60–100 %
2 LED allumées en vert | 30–60 %
1 LED allumée en vert | 5–30 %
Clignotement en vert d'1 LED | 0–5 %

### Batterie de type ProCORE18V...

×

LED | Capacité
--- | ---
5 LED allumées en vert | 80−100 %
4 LED allumées en vert | 60−80 %
3 LED allumées en vert | 40−60 %
2 LED allumées en vert | 20−40 %
1 LED allumée en vert | 5−20 %
Clignotement en vert d’1 LED | 0−5 %