# Alimentación de aparatos externos

## Puerto USB

Con el puerto USB se pueden cargar los aparatos, cuya alimentación de energía es posible realizar a través de USB (p. ej. diversos teléfonos móviles). La máxima corriente de carga asciende a 2,1 A.

Abra la palanca de enclavamiento (8) y abra la cubierta del compartimiento de medios (7). Conecte el puerto USB del aparato externo a través de un cable USB apropiado con la toma de carga USB (11) (USB) de la radio.

Durante el funcionamiento con el acumulador, el aparato externo sólo puede cargarse mientras la radio está conectada.

Si el tamaño es adecuado, el aparato externo puede guardarse en el compartimento de almacenaje (6) mientras se carga. Si el aparato externo se calienta durante la carga, deje la tapa (7) del compartimento de medios abierta para proteger el aparato externo de un sobrecalentamiento.

Una vez que se haya finalizado la carga o se haya retirado el cable USB, vuelva a cerrar la tapa (7) para proteger la radio ante la suciedad.

## Conexión de corriente alterna

Puede utilizar las conexiones de corriente alterna para hacer funcionar otros aparatos eléctricos externos. Las cajas de enchufe pueden variar según las normas específicas de cada país.

La alimentación de energía de aparatos externos a través de la conexión de corriente alterna sólo es posible cuando la radio está conectada a la red eléctrica y no a través de un acumulador colocado. Si la radio está conectada a la red eléctrica, el testigo de control verde (3) se enciende como confirmación.

La suma de los consumos de corriente máximos permitidos de todos los aparatos eléctricos conectados no debe superar el valor que figura en la siguiente tabla (véase también el rotulado de la carcasa bajo las tapas coberteras (4)):

Número de artículo | Suma de los consumos de corriente máx. (en A)
--- | ---
‎3 601 DA4 000‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 100‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 170‎‎‎‎ | 12
‎3 601 DA4 1W0‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 130‎‎‎‎ | 9
‎3 601 DA4 140‎‎‎‎ | 9

Abra una tapa cobertera (4) de las conexiones de corriente alterna e inserte el enchufe del aparato eléctrico externo en una caja de enchufe (5) de la radio.