# البيانات الفنية

راديو مواقع العمل |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
استقبال راديو DAB+‎ |  | – | ●
جهد التشغيل
في طريقة الشبكة الكهربائية | فلط | 230/110 | 230/110
عند التشغيل باستخدام المركم | فلط | ‎18 | ‎18
معزز القدرة الاسمية | واط | 4 × 5‏ | 4 × 5‏
نطاق استقبال FM‏ | ميجا هرتز | 87,5−108 | 87,5−108
نطاق استقبال راديو DAB+‎ | ميجا هرتز | − | 174,928−239,200
توافق ®Bluetooth |  | 5.0 ®Bluetooth | 5.0 ®Bluetooth
نطاق تردد التشغيل ®Bluetooth | ميجا هرتز | 2402−2480 | 2402−2480
أقصى قدرة الإرسال ®Bluetooth | مللي واط | 10 | 10
بطاريات موازنة |  | 2 × 1,5 فلط LR6 ‎(AA)‎ | 2 × 1,5 فلط LR6 ‎(AA)‎
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏ | كجم | A)9,2−10,2 | A)9,2−10,2
فئة الحماية |  | /Ⅰ | /Ⅰ
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35‏ | 0 … +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيل | °م | 0 … +35‏ | 0 … +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التخزين | °م | –20 … +50‏ | –20 … +50‏
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V… ProCORE18V…‎ | GBA 18V… ProCORE18V…‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎GAL 18… GAX 18… GAL 36…‎ | ‎GAL 18… GAX 18… GAL 36…‎

A)

  حسب المركم المُستخدَم