# Caractéristiques techniques

Radio de chantier |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Réception DAB+ |  | – | ●
Tension de service
pour alimentation par secteur | V | 230/110 | 230/110
pour fonctionnement avec accu | V | 18 | 18
Puissance nominale de l’amplificateur | W | 4 × 5 | 4 × 5
Gamme de fréquences FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Gamme de fréquences DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Compatibilité Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Plage de fréquences Bluetooth® | MHz | 2 402−2 480 | 2 402−2 480
Puissance d’émission maxi Bluetooth® | mW | 10 | 10
Piles de sauvegarde |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Indice de protection |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Températures ambiantes autorisées pour l’utilisation | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Températures ambiantes autorisées pour le stockage | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Accus recommandés |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Chargeurs recommandés |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Dépend de l’accu utilisé