# Műszaki adatok

Építkezési területi rádió |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
DAB+ vétel |  | – | ●
Üzemi feszültség
hálózati üzem mellett | V | 230/110 | 230/110
akkumulátoros üzem mellett | V | 18 | 18
Erősítő névleges teljesítmény | W | 4 × 5 | 4 × 5
URH vételi tartomány | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ vételi tartomány | MHz | − | 174,928−239,200
Bluetooth® kompatibilitás |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Bluetooth® üzemi frekvencia tartomány | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Max. Bluetooth® adóteljesítmény | mW | 10 | 10
Pufferelemek |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Érintésvédelmi osztály |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 … +35 | 0 … +35
megengedett környezeti hőmérséklet üzem közben | °C | 0 … +35 | 0 … +35
megengedett környezeti hőmérséklet tárolás közben | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ