# Indikator for batteriladenivå

Når batteriet er satt inn, kan du se batteriets ladenivå (26) på displayet. Når det er tatt ut, ser du nivået på batteriet.

## Indikator for batteriladenivå på displayet

Indikatoren for batteriladenivå (b) vises på displayet når et batteri med tilstrekkelig spenning er satt inn og radioen ikke er koblet til strømnettet.

Indikator | Kapasitet
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Ladenivåindikator på batteriet

Hvis batteriet tas ut av radioen, kan ladenivået vises av de grønne lysdiodene til ladenivåindikatoren på batteriet.

Trykk på knappen for indikatoren for batteriets ladenivå eller for å se ladenivået.

Hvis ingen lysdiode lyser etter at knappen for indikatoren for batteriets ladenivå er trykt inn, er batteriet defekt og må skiftes ut.

### Batteritype GBA 18V...

×

Lysdioder | Kapasitet
--- | ---
Kontinuerlig lys 3× grønt | 60−100 %
Kontinuerlig lys 2× grønt | 30−60 %
Kontinuerlig lys 1× grønt | 5−30 %
Blinker 1× grønt | 0−5 %

### Batteritype ProCORE18V...

×

Lysdioder | Kapasitet
--- | ---
Kontinuerlig lys 5× grønt | 80−100 %
Kontinuerlig lys 4× grønt | 60−80 %
Kontinuerlig lys 3× grønt | 40−60 %
Kontinuerlig lys 2× grønt | 20−40 %
Kontinuerlig lys 1× grønt | 5−20 %
Blinker 1× grønt | 0−5 %