# Alimentarea cu energie electrică a aparatelor externe

## Portul USB

Portul USB permite încărcarea aparatelor care pot fi alimentate cu energie electrică prin USB (de exemplu, diverse telefoane mobile). Curentul maxim de încărcare este de 2,1 A.

Deschide pârghia de blocare (8) şi rabatează în sus capacul (7) al compartimentului media. Conectează portul USB al aparatului extern printr-un cablu USB adecvat cu priza de încărcare USB (11)(USB) a aparatului de radio.

Dacă funcţionează cu acumulator, aparatul extern poate fi încărcat numai atât timp cât aparatul de radio este pornit.

Dacă dimensiunea este adecvată, aparatul extern poate fi depozitat în timpul încărcării în compartimentul de depozitare (6). Dacă aparatul extern se încălzeşte în timpul procesului de încărcare, lasă deschis capacul (7) al compartimentului media pentru a proteja aparatul extern împotriva supraîncălzirii.

Dacă procesul de încărcare s-a finalizat, respectiv cablul USB a fost scos, închide din nou capacul (7) pentru a proteja aparatul de radio împotriva murdăririi.

## Racordul de curent alternativ

Prin intermediul racordurilor de curent alternativ poţi utiliza şi alte aparate electrice. Prizele pot varia, cu luarea în considerare a normelor specifice ţării de utilizare.

Alimentarea cu energie electrică a aparatelor externe prin intermediul racordurilor de curent alternativ este posibilă numai atunci când aparatul de radio este racordat la reţea şi nu prin intermediul unui acumulator introdus. Dacă aparatul de radio este racordat la reţeaua de alimentare cu energie electrică, lampa de control de culoare verde (3) se aprinde pentru confirmare.

Consumul total maxim admis de energie electrică al tuturor aparatelor electrice racordate nu trebuie să depăşească valoarea specificată în tabelul următor (consultă şi inscripţia de pe carcasă, de sub capace (4)):

Număr de identificare | Consumul total maxim de energie electrică (în A)
--- | ---
‎3 601 DA4 000‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 100‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 170‎‎‎‎ | 12
‎3 601 DA4 1W0‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 130‎‎‎‎ | 9
‎3 601 DA4 140‎‎‎‎ | 9

Deschide un capac (4) al racordurilor de curent alternativ şi introdu fişa aparatului electric extern într-o priză (5) a aparatului de radio.