# Παροχή ενέργειας του ραδιοφώνου

Η παροχή ενέργειας του ραδιοφώνου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο ή μέσω μιας μπαταρίας ιόντων λιθίου (26).

Εάν η μπαταρία χρησιμοποιείται για παροχή ενέργειας, διαθέσιμες είναι μόνο η λειτουργία ήχου και η παροχή ενέργειας για εξωτερικές συσκευές μέσω της ενσωματωμένης σύνδεσης USB.

Λειτουργία με σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο
Λειτουργία με μπαταρία
Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
Τοποθέτηση/αλλαγή των εφεδρικών μπαταριών