# Brug af lydkilde

## Tænd/sluk

Når du vil tænde for radioen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen (15). Displayet (16) aktiveres, og den lydkilde, der var indstillet, da du slukkede for radioen sidst, er aktiv igen.

Når du vil slukke for radioen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen (15) igen. Den aktuelt indstillede lydkilde gemmes.

## Indstilling af lydstyrke

Når radioen tændes, er den altid indstillet på laveste lydstyrkeniveau.

Hvis du vil skrue op for lydstyrken, skal du dreje Clock-knappen (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎ eller Menu-knappen (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ med uret. Hvis du vil skrue ned for lydstyrken, skal du dreje mod uret.

Lydstyrkeindstillingen vises med en værdi på mellem 0 og 30 på displayet. Stil lydstyrken på en lavere værdi, før radiostationen indstilles eller ændres. Stil lydstyrken på en middel værdi, før en ekstern audiokilde startes.

Hvis du vil afbryde lyden, kan du trykke kort på Mute-knappen (12). På displayet kommer visningen af lydafbrydelse (f) til syne.

Hvis du vil tænde lyden igen, skal du trykke på Mute-knappen igen eller dreje Clock-knappen (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎ eller Menu-knappen (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ med uret.

## Indstilling af klang

For at sikre en optimale tonegengivelse er der indbygget en equalizer i radioen.

Du kan ændre diskant- og basniveauet manuelt eller forindstille klangen, så den passer til forskellige musikgenrer. Du kan vælge de forprogrammerede indstillinger JAZZ, ROCK, POP og CLASSIC samt den automatisk programmerbare indstilling CUSTOM. Klangindstillingerne gemmes separat for hver lydkilde.

Hvis du vil vælge en af de gemte forindstillede klange, skal du trykke kort på equalizer-knappen (20), indtil den ønskede indstilling kommer til syne i visningen af klang-forindstilling (i) på displayet.

Ændring af indstillingen CUSTOM:

- Du kan indstille diskanten og bassen i et område fra −5 til +5.
- Tryk på equalizer-knappen (20) i mere end 0,5 sekund. I visningen af klang-fordindstilling (i) på displayet kommer CUSTOM til syne.
- GPB 18V‑5 C: I visningen af diskant-/basniveau (d) kommer TRE til syne, og den aktuelle værdi for diskantniveauet blinker. Drej Clock-knappen (14) for at ændre diskantniveau. Tryk på Clock-knappen (14) for at gemme den indstillede værdi.
  I visningen af diskant-/basniveau (d) kommer BAS nu til syne sammen med den aktuelle værdi for basniveauet. Tilpas og gem basniveauet på samme måde som diskantniveauet.
- GPB 18V‑5 SC: I multifunktionsindikatoren (k) kommer <Treble> til syne sammen med den aktuelle værdi for diskantniveauet. Drej Menu-knappen (22) for at ændre diskantniveauet. Tryk på Menu-knappen (22) for at gemme den indstillede værdi.
  I multifunktionsindikatoren (k) kommer <Bass> nu til syne sammen med den aktuelle værdi for diskantniveauet. Tilpas og gem basniveauet på samme måde som diskantniveauet.
- Når du har gemt indstillingen af diskantniveauet, eller der er gået 10 sekunder, efter at du senest har trykket på Clock-knappen (14)/Menu-knappen (22), skifter radioen tilbage til standard-displayvisningen.

## Valg af lydkilde

Når du skal vælge lydkilde, skal du trykke på Source-knappen (18), indtil den ønskede interne eller eksterne lydkilde vises på displayet:

- DAB: digitalradio via DAB+ ‎(GPB 18V‑5 SC)‎
- FM: analogradio via FM
- AUX: ekstern lydkilde (f.eks. cd-afspiller) via 3,5‑mm-bøsning AUX IN (10) i medieporten
- : ekstern lydkilde (f.eks. smartphone) via forbindelse med Bluetooth®.

Den aktuelle lydkilde vises på lydkildeindikatoren (h) eller Bluetooth®-indikatoren (g).

## Indstilling/lagring af DAB+-radiostation ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

Hvis du vil vælge en DAB+-radiostation som lydkilde, skal du trykke på Source-knappen (18), indtil visningen af lydkilde (h) DAB kommer til syne.

Efter en kort opstart starter afspilningen fra den senest indstillede radiostation.

Navnet på stationen vises på øverste linje i multifunktionsindikatoren (k). I menufunktionen kan du indstille, hvilke andre informationer der skal vises på nederste linje i multifunktionsindikatoren.

- Hvis du vil skifte station, skal du dreje Source-knappen (18), indtil den ønskede station vises på displayet. Tryk på Source-knappen (18) for at bekræfte dit valg. Radioen skifter til den valgte station.
  Du kan også skifte station med knappen til nedadsøgning (13) eller knappen til opadsøgning (19).

- Hvis du vil gemme en indstillet station, skal du trykke på programlagringsknappen (17) til den ønskede lagringsplads, indtil lagringspladsens nummer vises på visningen af lagringsplads (c).

- Hvis du vil afspille en gemt station, skal du trykke kort på programlagringsknappen (17). Nummeret på lagringspladsen kommer til syne på visningen af lagringsplads (c).

Bemærk: Hvis der er problemer med modtagelsen, kan du foretage en manuel søgning efter DAB+-stationer. I den forbindelse skal du enten vælge <Auto Scan> i menuen eller trykke på knappen til nedadsøgning (13) og knappen til opadsøgning (19) samtidig. Når du har afsluttet stationssøgningen, gemmes 4 stationer på programlagringspladserne 1 til 4. Stationer, der allerede er gemt, overskrives.

Hvis der ikke findes nogen DAB+-radiostation, vises <No DAB Station – Please Auto Scan> på multifunktionsindikatoren (k).

## Indstilling/lagring af FM-radiostation

Hvis du vil vælge en FM-radiostation som lydkilde, skal du trykke på Source-knappen (18), indtil visningen af lydkilde (h) FM kommer til syne.

GPB 18V‑5 C: Under indstillingen vises radiofrekvensen i tidsindikatoren (j) og derefter visningen af radiofrekvens (a).

GPB 18V‑5 SC: Frekvensen for den station, der aktuelt afspilles, vises på øverste linje i multifunktionsindikatoren (k). I menufunktionen kan du indstille, hvilke andre informationer der skal vises på nederste linje i multifunktionsindikatoren.

Hvis signalet er tilstrækkelig kraftigt, skifter radioen automatisk til stereomodtagelse, og visningen af stereomodtagelse (e) kommer til syne på displayet.

- Hvis du vil indstille en bestemt station, skal du dreje Source-knappen (18), indtil den ønskede frekvens eller den ønskede station vises på displayet.
- Hvis du vil søge efter næste station med kraftig signalstyrke, skal du trykke kort på knappen til nedadsøgning (13) eller knappen til opadsøgning (19). Den næste station, der findes, vises på displayet og afspilles.
- Hvis du vil søge efter alle stationer med kraftig signalstyrke, skal du trykke på knappen til nedadsøgning (13) eller knappen til opadsøgning (19) i mere end 0,5 sekund. Hver station, der findes, afspilles i 5 sekunder. Derefter fortsætter søgningen på resten af frekvensbåndet. Hvis du vil afbryde stationssøgningen, skal du trykke kort på knappen til nedadsøgning (13) eller knappen til opadsøgning (19).
- Hvis du vil gemme en indstillet station, skal du trykke på programlagringsknappen (17) til den ønskede lagringsplads, indtil lagringspladsens nummer vises på visningen af lagringsplads (c).
- Hvis du vil foretage automatisk søgning efter og lagring af den kraftigste station, skal du trykke på knappen til nedadsøgning (13) og knappen til opadsøgning (19) samtidig. Radioen kontrollerer alle tilgængelige stationer og gemmer de 4 stationer, der har den bedste modtagelse på programlagringspladserne 1 til 4. Bemærk, at stationer, der allerede er gemt på pladserne, overskrives.
  Når søgningen er afsluttet, starter afspilningen af den station, der er gemt på programlagringsplads 1.
- Hvis du vil afspille en gemt station, skal du trykke kort på programlagringsknappen (17). Nummeret på lagringspladsen kommer til synes på visningen af lagringsplads (c).

## Indstilling af stavantenne

Radioen leveres med monteret stavantenne (30). Hvis du vil foretage søgning på FM-båndet, skal du dreje stavantennen i den retning, hvor modtagelsen er bedst.

Hvis der ikke er et tilstrækkeligt kraftigt signal, skal du anbringe radioen et sted med bedre modtagelse.

Bemærk: Hvis du bruger radioen i nærheden af trådløse anlæg, trådløst udstyr eller andre elektroniske apparater, kan det påvirke modtagelsen.

## Tilslutning af eksterne lydkilder via AUX

Åbn låsehåndtaget (8), og vip akku-dækslet (7) til medieporten op. Sæt 3,5‑mm-stikket fra AUX-kablet (9) ind i AUX IN-bøsningen (10). Slut AUX-kablet til en passende lydkilde.

Hvis du vil foretage afspilning med AUX som lydkilde, skal du trykke på Source-knappen (18), indtil lydkildeindikatoren (h) AUX vises.

Luk dækslet (7) til medieporten igen for at beskytte porten mod snavs, og lås dækslet igen, så snart du har fjernet AUX-kabelstikket, så porten beskyttes mod snavs.

Hvis størrelsen passer, kan du også anbringe den lydkilde, der er tilsluttet via AUX, i opbevaringsrummet (6).

Hvis du under afspilning med AUX som lydkilde kommer til at trykke på en af programlagringsknapperne (17), skifter radioen til den station, der er gemt det pågældende sted.

## Afspilning/styring af eksterne lydkilder via Bluetooth®

Hvis du vil afspille en lydkilde (f.eks. smartphone) via Bluetooth®, skal du enten trykke på Source-knappen (18), indtil Bluetooth®-indikatoren (g) ses på displayet, eller trykke kort på knappen Bluetooth® (21) uafhængigt af den aktuelle lydkilde.

Hvis radioen allerede er forbundet med en ekstern lydkilde via Bluetooth®, og hvis den pågældende lydkilde er tilgængelig, oprettes der automatisk forbindelse til lydkilden. Så snart forbindelsen er oprettet, lyser visningen Bluetooth® (g) konstant.
GPB 18V‑5 SC: Navnet på det apparat, der er tilsluttet via Bluetooth®, vises på den øverste linje i multifunktionsindikatoren (k). På den nederste linje vises den tekst, der udsendes af det tilsluttede apparat.

Hvis der ikke kan oprettes forbindelse inden for 2 minutter, afbrydes forsøget på at oprette forbindelse, og visningen Bluetooth® (g) blinker konstant.
GPB 18V‑5 SC: I multifunktionsindikatoren (k) vises <Not connected>.
Efter yderligere 17 minutter slukker radioen automatisk.

Oprettelse af ny forbindelse via Bluetooth®:

- Hvis du vil oprette forbindelse til en ny ekstern lydkilde, skal du trykke på knappen Bluetooth® (21) i mere end 0,5 sekund. Dette er også muligt under en søgning, ved en eksisterende forbindelse eller ved afspilning med en anden lydkilde.

- Radioen starter søgningen. Under søgningen blinker Bluetooth®-indikatoren (g).

- Aktivér forbindelsen via en ekstern lydkilde. Ved brug af smartphones gøres dette oftest under indstillingerne i menuen Bluetooth®. Radioen vises som tilgængelig kilde under navnet GPB 18V‑5 C xxxx eller GPB 18V‑5 SC xxxx. Følg i den forbindelse brugsanvisningen til lydkilden/din smartphone.

- Så snart der er oprettet forbindelse via Bluetooth®, lyser Bluetooth®-indikatoren (g) konstant.

Den lydkilde, der er tilsluttet via Bluetooth®, kan styres via radioen:

- Hvis du vil afspille et bestemt musiknummer, skal du trykke på knappen til opadsøgning (19) eller knappen til nedadsøgning (13), indtil det ønskede musiknummer vises. Afspilningen af det valgte musiknummer starter automatisk.

- Hvis du vil afbryde afspilningen, skal du trykke på Mute-knappen (12). På displayet fremkommer visningen af lydafbrydelse (f).

- Hvis du vil genoptage afspilningen, skal du trykke på Mute-knappen (12) igen, tilpasse lydstyrken eller trykke på knappen til opadsøgning (19) eller knappen til nedadsøgning (13).

- Hvis du vil spole frem eller tilbage i et musiknummer, skal du holde knappen til opadsøgning (19) eller knappen til nedadsøgning (13) inde, indtil du kommer til det ønskede sted i nummeret.

Hvis du under afspilning via Bluetooth® kommer til at trykke på en af programlagringsknapperne (17), skifter radioen til den station, der er gemt det pågældende sted.

## Indstilling af tidsvisning ‎(GPB 18V‑5 C)‎

For at komme til menuen Tidsvisning, skal du trykke kort på Clock-knappen (14).

Du kan vælge mellem 12-timers-format <12H> og 24-timers-format <24H> og indstille timer og minutter.

Navigering i menuen:

- Tilpasning af menuindstillinger: Drej Clock-knappen (14).
- Lagring af menuindstillinger: Drej Clock-knappen.
- Når du har gemt minutindstillingen, eller der er gået 10 sekunder, siden du trykkede på Clock-knappen, skifter radioen tilbage til lydafspilning.

Hvis klokkeslættet på radioen ikke længere gemmes, skal du udskifte bufferbatterierne.

## Reset-funktion ‎(GPB 18V‑5 C)‎

Hvis du vil gendanne fabriksindstillingerne på radioen (Reset), skal du trykke på Clock-knappen (14) i mere end 0,5 sekund. På displayet vises <RS>.

Drej Clock-knappen (14) for at vælge, om du vil gendanne indstillingerne <YES> eller vende tilbage til de aktuelle indstillinger <NO>. Bekræft dit valg ved at trykke på Clock-knappen.

## Ændring af menuindstillinger ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

Hvis du vil åbne menufunktionen, skal du trykke på Menu-knappen (22).

Navigering i menuen:

- Sådan scroller du gennem en menu: Drej på Menu-knappen (22).
- Sådan vælger og gemmer du menuindstillingen: Tryk på Menu-knappen (22).
- Sådan skifter du til en undermenu: Tryk på Menu-knappen (22).
- Sådan skifter du fra en undermenu til en menu på et højere niveau: Tryk på knappen til nedadsøgning (13). Hvis du allerede befinder dig på det øverste niveau, skifter radioen til lydafspilning.

Hvis du vil forlade menufunktionen på det aktuelle niveau og vende tilbage til lydafspilning, skal du trykke på knappen til nedadsøgning (13) i mere end 1 sekund. Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 10 sekunder, skifter radioen automatisk tilbage til lydafspilning.

Hvis menuindstillingerne ikke længere gemmes, når du slukker radioen, skal du udskifte bufferbatterierne.

## Menupunkter ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

De tilgængelige menufunktioner afhænger til dels af den aktuelle lydtilstand.

I en given menu vises navnet på menuen på øverste linje i multifunktionsindikatoren (k), mens de mulige indstillinger vises på den nederste linje.

<Set Time>
Menuen Tid: Du kan vælge mellem 12-timers-format <12 Hour Mode> og 24-timers-format <24 Hour Mode> og indstille tiden manuelt. Hvis du har valgt en radiostation som lydkilde DAB, som samtidig viser klokkeslæt, overtages dette klokkeslæt automatisk.

<Reset All>
Menuen Reset: Du kan gendanne fabriksindstillingerne for alle menuindstillinger <Yes> eller vende tilbage til de aktuelle indstillinger <No>.

<Auto Scan> (ved lydkilden DAB)
Menuen Automatisk stationssøgning: Du kan starte en automatisk stationssøgning.

<Manual Tune> (ved lydkilden DAB)
Menuen Manuel afstemning: Du kan indstille en ønsket frekvens manuelt.

<Display Type> (ved lydkilden DAB)
Menuen Visningsform: Du kan vælge, hvilken tekst der skal vises på nederste linje på multifunktionsindikatoren (k):

- Informationstekst, som radiostationen udsender <Dynamic Label>
- Stationens frekvens <Frequency>
- Signalstyrken <Signal Strength>,
- Programtypen, som radiostationen udsender <Program Type>.

<Display Type> (ved lydkilden FM)
Menuen Visningsform: Du kan vælge, hvilken tekst der skal vises på nederste linje på multifunktionsindikatoren (k):

- Informationstekst, som radiostationen udsender <Radio Text>
- Stationsnavnet <Program Service>,
- Programtypen, som radiostationen udsender <Program Type>.