# Napomene za rad

## Uputstva za optimalno ophodjenje sa akumulatorom

Zaštitite akumulator od vlade i vode.

Lagerujte akumulator samo u području tempera‌ture od −20 °C do 50 °C. Ne ostavljajte akumula‌tor leti npr. u autu.

Čistite povremeno proreze za ventilaciju akumu‌latora sa mekom, čistom i suvom četkicom.

Bitno skraćeno vreme rada posle punjenja pokazuje da je akumulator istrošen i da se mora zameniti.

Obratite pažnju na uputstva za uklanjanje otpada.