# Audiorežim

## Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí rádia stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (15). Displej (16) se aktivuje a začne se přehrávat audiozdroj nastavený při posledním vypnutí rádia.

Pro vypnutí rádia znovu stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (15). Aktuální nastavení audiozdroje se uloží.

## Nastavení hlasitosti

Po zapnutí rádia je vždy nastavená nízká hlasitost.

Pro zvýšení hlasitosti otáčejte tlačítkem Clock (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎, resp. tlačítkem Menu (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ po směru hodinových ručiček, pro snížení hlasitosti proti směru hodinových ručiček.

Nastavení hlasitosti je zobrazené na displeji pomocí hodnot od 0 do 30. Před nastavením nebo změnou rozhlasové stanice nastavte hlasitost na nízkou hodnotu, před spuštěním externího audiozdroje na střední hodnotu.

Pro vypnutí zvuku můžete krátce stisknout tlačítko Mute (12). Na displeji se zobrazí ukazatel ztlumení (f).

Pro opětovné zapnutí zvuku buď znovu krátce stiskněte tlačítko Mute, nebo otočte tlačítko Clock (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎, resp. tlačítko Menu (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ po směru hodinových ručiček.

## Nastavení zvuku

Pro optimální přehrávání zvuku má rádio integrovaný ekvalizér.

Můžete manuálně změnit úroveň výšek a basů nebo používat přednastavení zvuku pro různé hudební styly. Na výběr jsou předprogramovaná nastavení JAZZ, ROCK, POP a CLASSIC a dále nastavení CUSTOM, které si můžete sami naprogramovat. Nastavení zvuku se ukládá zvlášť pro každý audiozdroj.

Pro zvolení některého přednastaveného zvuku opakovaně krátce stiskněte tlačítko Equalizer (20), dokud se na displeji na ukazateli přednastaveného zvuku (i) nezobrazí požadované nastavení.

Změna nastavení CUSTOM:

- Můžete nastavit úroveň výšek a úroveň basů v rozsahu od −5 do +5.
- Podržte tlačítko Equalizer (20) stisknuté déle než 0,5 s. Na ukazateli přednastaveného zvuku (i) na displeji se zobrazí CUSTOM.
- GPB 18V‑5 C: Na ukazateli úrovně výšek/basů (d) se zobrazí TRE, aktuální hodnota úrovně výšek bliká. Pro změnu úrovně výšek otáčejte tlačítkem Clock (14). Pro uložení nastavené hodnoty stiskněte tlačítko Clock (14).
  Na ukazateli úrovně výšek/basů (d) se nyní zobrazí BAS a aktuální hodnota úrovně basů. Změňte a uložte úroveň basů tak, jak bylo popsáno u úrovně výšek.
- GPB 18V‑5 SC: Na multifunkčním ukazateli (k) se zobrazí <Treble> a aktuální hodnota úrovně výšek. Pro změnu úrovně výšek otáčejte tlačítkem Menu (22). Pro uložení nastavené hodnoty stiskněte tlačítko Menu (22).
  Na multifunkčním ukazateli (k) se nyní zobrazí <Bass> a aktuální hodnota úrovně basů. Změňte a uložte úroveň basů tak, jak bylo popsáno u úrovně výšek.
- Po uložení nastavení basů, resp. 10 s po posledním stisknutí tlačítka Clock (14) / tlačítka Menu (22) se rádio přepne zpět na standardní zobrazení displeje.

## Volba audiozdroje

Pro volbu audiozdroje stiskněte tlačítko Source (18) tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí interní, resp. externí audiozdroj:

- DAB: digitální rádio přes DAB+ ‎(GPB 18V‑5 SC)‎,
- FM: analogové rádio přes VKV,
- AUX: externí audiozdroj (např. CD přehrávač) přes 3,5mm zdířku AUX IN (10) v přihrádce pro média,
- : externí audiozdroj (např. chytrý telefon) přes spojení přes Bluetooth®.

Aktuální audiozdroj je zobrazený na ukazateli audiozdroje (h), resp. ukazateli Bluetooth® (g).

## Nastavení/uložení rozhlasové stanice DAB+ ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

Pro volbu rozhlasové stanice DAB+ jako audiozdroje stiskněte tlačítko Source (18) tolikrát, dokud se na ukazateli audiozdroje (h) nezobrazí DAB.

Po krátké inicializaci se začne přehrávat naposledy nastavená rozhlasová stanice.

Název stanice se zobrazí v horním řádku multifunkčního ukazatele (k). Ve funkci menu lze nastavit, které přídavné informace se zobrazují v dolním řádku multifunkčního ukazatele.

- Pro změnu stanice otáčejte tlačítkem Source (18), dokud se na displeji nezobrazí požadovaná stanice. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko Source (18). Rádio přepne na zvolenou stanici.
  Alternativně můžete pro změnu stanice stisknout tlačítko vyhledávání dolů (13) nebo vyhledávání nahoru (19).

- Pro uložení nastavené stanice držte paměťové tlačítko (17) požadovaného paměťového místa stisknuté, dokud se na ukazateli paměťového místa (c) nezobrazí číslo paměťového místa.

- Pro přehrávání uložené stanice krátce stiskněte příslušné paměťové tlačítko (17). Číslo paměťového místa se zobrazí na ukazateli paměťového místa (c).

Upozornění: Při problémech s příjmem můžete vyhledávání stanic DAB+ spustit manuálně. Za tímto účelem zvolte buď <Auto Scan> v menu, nebo současně stiskněte tlačítko vyhledávání dolů (13) a tlačítko vyhledávání nahoru (19). Po dokončení vyhledávání stanic se uloží 4 stanice na paměťová místa 1 až 4. Již uložené stanice se přitom přepíšou.

Pokud nelze najít žádnou rozhlasovou stanici DAB+, zobrazí se <No DAB Station – Please Auto Scan> na multifunkčním ukazateli (k).

## Nastavení/uložení rozhlasové stanice VKV

Pro volbu rozhlasové stanice VKV jako audiozdroje stiskněte tlačítko Source (18) tolikrát, dokud se na ukazateli audiozdroje (h) nezobrazí FM.

GPB 18V‑5 C: Během nastavování se rádiová frekvence zobrazí na ukazateli času (j), poté na ukazateli rádiové frekvence (a).

GPB 18V‑5 SC: Frekvence aktuálně přehrávané stanice se zobrazuje v horním řádku multifunkčního ukazatele (k). Ve funkci menu lze nastavit, které přídavné informace se zobrazují v dolním řádku multifunkčního ukazatele.

Při dostatečně silném příjmu vhodného signálu se rádio automaticky přepne na stereofonní příjem, na displeji se zobrazí ukazatel stereofonního příjmu (e).

- Pro nastavení určité stanice otáčejte tlačítkem Source (18), dokud se na displeji nezobrazí požadovaná frekvence, resp. požadovaná stanice.
- Pro vyhledání nejbližší stanice se silným signálem krátce stiskněte tlačítko vyhledávání dolů (13) nebo tlačítko vyhledávání nahoru (19). Nejbližší nalezená stanice se zobrazí na displeji a začne se přehrávat.
- Pro vyhledání všech stanic se silným signálem podržte déle než 0,5 s stisknuté tlačítko vyhledávání dolů (13) nebo tlačítko vyhledávání nahoru (19). Každá nalezená stanice se bude 5 s přehrávat, poté pokračuje vyhledávání až do konce frekvenčního pásma. Pro přerušení vyhledávání stanic krátce stiskněte tlačítko vyhledávání dolů (13) nebo tlačítko vyhledávání nahoru (19).
- Pro uložení nastavené stanice držte paměťové tlačítko (17) požadovaného paměťového místa stisknuté, dokud se na ukazateli paměťového místa (c) nezobrazí číslo paměťového místa.
- Pro automatické vyhledání a uložení stanic s nejsilnějším signálem současně stiskněte tlačítko vyhledávání dolů (13) a tlačítko vyhledávání nahoru (19). Rádio zkontroluje všechny stanice, které lze přijímat, a uloží 4 stanice s nejlepším příjmem na paměťová místa 1 až 4. Mějte na zřeteli, že případné již uložené stanice se přitom přepíšou.
  Jakmile se vyhledávání dokončí, začne se přehrávat stanice uložená na paměťovém místě 1.
- Pro přehrávání uložené stanice krátce stiskněte příslušné paměťové tlačítko (17). Číslo paměťového místa se zobrazí na ukazateli paměťového místa (c).

## Nasměrování tyčové antény

Rádio se dodává s namontovanou tyčovou anténou (30). Při provozu rádia přes VKV natočte tyčovou anténu ve směru, který umožňuje nejlepší příjem.

Pokud není možný dostatečný příjem, umístěte rádio na místo s lepším příjmem.

Upozornění: Při provozu rádia v bezprostřední blízkosti rádiových zařízení, rádiových přístrojů nebo jiných elektronických zařízení může dojít ke zhoršení rádiového příjmu.

## Připojení externích audiozdrojů přes AUX

Otevřete zajišťovací páčku (8) a odklopte kryt (7) přihrádky pro média. Zapojte 3,5mm konektor kabelu AUX (9) do AUX IN zdířky (10). Kabel AUX připojte k vhodnému audiozdroji.

Pro přehrávání audiozdroje přes AUX stiskněte tlačítko Source (18) tolikrát, dokud se nezobrazí ukazatel audiozdroje (h) AUX.

Po odpojení konektoru kabelu AUX kvůli ochraně před znečištěním znovu uzavřete kryt (7) přihrádky pro média a zajistěte ho.

V případě vhodné velikosti můžete audiozdroj připojený přes AUX také uložit do úložné přihrádky (6).

Pokud během přehrávání přes AUX stisknete některé paměťové tlačítko (17), přepne se rádio na stanici, která byla uložená v naposledy používaném režimu rádia.

## Přehrávání/ovládání externích audiozdrojů přes Bluetooth®

Pro přehrávání audiozdroje (např. chytrého telefonu) přes Bluetooth® stiskněte buď tlačítko Source (18) tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí ukazatel Bluetooth® (g), nebo nezávisle na aktuálním audiozdroji krátce stiskněte tlačítko Bluetooth® (21).

Pokud již bylo rádio spojené s externím audiozdrojem přes Bluetooth® a tento audiozdroj je dostupný, automaticky se naváže spojení s tímto audiozdrojem. Jakmile je spojení navázané, svítí trvale ukazatel Bluetooth® (g).
GPB 18V‑5 SC: Název zařízení připojeného přes Bluetooth® se zobrazí v horním řádku multifunkčního ukazatele (k). V dolním řádku se zobrazí text, který předává spojené zařízení.

Pokud nelze během 2 minut navázat spojení, navazování spojení se přeruší a ukazatel Bluetooth® (g) nepřetržitě bliká.
GPB 18V‑5 SC: Na multifunkčním ukazateli (k) se zobrazí <Not connected>.
Po dalších 17 minutách bez navázání spojení se rádio automaticky vypne.

Navázání nového spojení přes Bluetooth®:

- Pro navázání spojení s novým externím audiozdrojem podržte tlačítko Bluetooth® (21) stisknuté déle než 0,5 s. To je možné i během vyhledávání, při existujícím spojení nebo při přehrávání jiného audiozdroje.

- Rádio spustí vyhledávání. Během vyhledávání bliká ukazatel Bluetooth® (g).

- Aktivujte spojení přes externí audiozdroj. U chytrých telefonů je to většinou možné v nastaveních v menu Bluetooth®. Rádio se zobrazí jako dostupný zdroj pod názvem GPB 18V-5 C xxxx, resp. GPB 18V-5 SC xxxx. Řiďte se přitom návodem k použití svého audiozdroje/chytrého telefonu.

- Jakmile je spojení přes Bluetooth® navázané, svítí trvale ukazatel Bluetooth® (g).

Audiozdroj připojený přes Bluetooth® lze ovládat také přes rádio:

- Pro zvolení a spuštění skladby stiskněte krátce tlačítko vyhledávání nahoru (19), resp. tlačítko vyhledávání dolů (13) tolikrát, dokud se nedostanete na požadovanou skladbu. Přehrávání vybrané skladby se spustí automaticky.

- Pro přerušení přehrávání stiskněte tlačítko Mute (12). Na displeji se zobrazí ukazatel ztlumení (f).

- Pro pokračování přehrávání znovu stiskněte tlačítko Mute (12), změňte hlasitost nebo stiskněte tlačítko vyhledávání nahoru (19), resp. tlačítko vyhledávání dolů (13).

- Pro přetáčení dopředu nebo dozadu v rámci skladby podržte stisknuté tlačítko vyhledávání nahoru (19), resp. tlačítko vyhledávání dolů (13), dokud se nedostanete na požadované místo skladby.

Pokud během přehrávání přes Bluetooth® stisknete některé paměťové tlačítko (17), přepne se rádio na stanici, která byla uložená v naposledy používaném režimu rádia.

## Nastavení ukazatele času ‎(GPB 18V‑5 C)‎

Pro přechod do menu ukazatele času stiskněte krátce tlačítko Clock (14).

Můžete zvolit mezi 12hodinovým <12H> a 24hodinovým <24H> časovým formátem a nastavit hodiny a minuty.

Navigace v menu:

- Změna nastavení menu: Otáčejte tlačítkem Clock (14).
- Uložení nastavení menu: Stiskněte tlačítko Clock.
- Po uložení nastavení minut, resp. 10 s po posledním ovládání tlačítka Clock se rádio vrátí zpět do audiorežimu.

Když už se v rádiu neuloží čas, vyměňte záložní baterie.

## Funkce resetování ‎(GPB 18V‑5 C)‎

Pro vrácení všech nastavení rádia na nastavení z výroby (resetování) podržte tlačítko Clock (14) stisknuté déle než 0,5 s. Na displeji se zobrazí <RS>.

Pro výběr mezi resetováním <YES> a návratem k aktuálním nastavením <NO> otáčejte tlačítkem Clock (14). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Clock.

## Změna nastavení menu ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

Pro přechod na funkci menu stiskněte tlačítko Menu (22).

Navigace v menu:

- Scrollování v menu: Otáčejte tlačítkem Menu (22).
- Výběr a uložení nastavení menu: Stiskněte tlačítko Menu (22).
- Přechod do podmenu: Stiskněte tlačítko Menu (22).
- Návrat z podmenu do vyššího menu: Stiskněte tlačítko vyhledávání dolů (13). Jakmile se dostanete do nejvyšší úrovně menu, vrátí se rádio zpět do audiorežimu.

Pro opuštění funkce menu na libovolné úrovni a návrat do audiorežimu podržte déle než 1 s stisknuté tlačítko vyhledávání dolů (13). Alternativně přejde rádio automaticky zpět do audiorežimu 10 s po posledním stisknutí tlačítka.

Pokud se nastavení menu při vypnutí rádia neuloží, vyměňte záložní baterie.

## Možnosti menu ‎(GPB 18V‑5 SC)‎

Výběr menu závisí částečně na audiorežimu, ve kterém se rádio nachází.

V rámci menu se název menu zobrazuje v horním řádku multifunkčního ukazatele (k), zvolené nastavení v dolním řádku.

<Set Time>
Menu Čas: Můžete zvolit mezi 12hodinovým <12 Hour Mode> a 24hodinovým <24 Hour Mode> časovým formátem a manuálně nastavit čas. Když je u audiozdroje DAB zvolená rádiová stanice, která přenáší čas, automaticky se převezme tento čas.

<Reset All>
Menu Reset: Všechna nastavení menu můžete resetovat na nastavení z výroby <Yes> nebo se vrátit k aktuálním nastavením <No>.

<Auto Scan> (u audiozdroje DAB)
Menu Automatické vyhledávání stanic: Můžete spustit automatické vyhledávání stanic.

<Manual Tune> (u audiozdroje DAB)
Menu Manuální ladění: Můžete manuálně nastavit požadovanou frekvenci.

<Display Type> (u audiozdroje DAB)
Menu Způsob zobrazení: Můžete zvolit, který text se bude zobrazovat v dolním řádku multifunkčního ukazatele (k):

- informační text, který vysílá rozhlasová stanice <Dynamic Label>,
- frekvence stanice <Frequency>,
- síla signálu <Signal Strength>,
- typ programu, který vysílá rozhlasová stanice <Program Type>.

<Display Type> (u audiozdroje FM)
Menu Způsob zobrazení: Můžete zvolit, který text se bude zobrazovat v dolním řádku multifunkčního ukazatele (k):

- informační text, který vysílá rozhlasová stanice <Radio Text>,
- název stanice <Program Service>,
- typ programu, který vysílá rozhlasová stanice <Program Type>.