# Tekniset tiedot

Työmaaradio |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
DAB+-vastaanotto |  | – | ●
Käyttöjännite
verkkovirtakäytössä | V | 230/110 | 230/110
akkukäytössä | V | 18 | 18
Vahvistimen nimellinen teho | W | 4 × 5 | 4 × 5
ULA-vastaanottoalue | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+-vastaanottoalue | MHz | − | 174,928−239,200
Bluetooth®-yhteensopivuus |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Bluetooth®-käyttötaajuusalue | MHz | 2 402−2 480 | 2 402−2 480
Bluetooth®-yhteyden suurin lähetysteho | mW | 10 | 10
Puskuriparistot |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Suojausluokka |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen yhteydessä | °C | 0…+35 | 0…+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytön aikana | °C | 0…+35 | 0…+35
Sallittu ympäristön lämpötila säilytyksessä | °C | −20…+50 | −20…+50
Suositellut akut |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Riippuen käytetystä akusta