# Strømforsyning til eksterne enheter

## USB-inngang

Enheter som kan forsynes med strøm via USB (for eksempel diverse mobiltelefoner) kan lades ved bruk av USB-porten. Den maksimale ladestrømmen er 2,1 A.

Åpne låsespaken (8), og fell opp dekselet (7) til medierommet. Koble den eksterne enhetens USB-plugg til radioens USB-ladekontakt (11) (USB) ved bruk av en passende USB-kabel.

Ved drift med batteri kan den eksterne enheten bare lades mens radioen er slått på.

Hvis størrelsen passer, kan den eksterne enheten også ligge i oppbevaringsrommet (6) under ladingen. Hvis den eksterne enheten blir varm under ladingen, lar du dekselet (7) til medierommet være åpent for å beskytte den eksterne enheten mot overoppheting.

Når ladingen er fullført eller USB-kabelen er fjernet, lukker du dekselet (7) igjen for å beskytte radioen mot skitt.

## Vekselstrømtilkobling

Vekselstrømtilkobling kan brukes til drift av annet eksternt elektrisk utstyr. Avhengig av nasjonale standarder kan stikkontaktene være forskjellige.

Strømforsyning til eksternt utstyr via vekselstrømtilkoblingen er bare mulig når radioen drives via strømnettet, ikke ved batteridrift. Hvis radioen er koblet til strømnettet, lyser den grønne kontrollampen (3) som bekreftelse.

Summen av det maksimalt tillatte strømforbruke til alt tilkoblet elektrisk utstyr må ikke overskride verdien som er angitt i den følgende tabellen (se også merking på huset, under beskyttelsesdekslene (4)):

Artikkelnummer | Sum av maksimalt strømforbruk (i A)
--- | ---
‎3 601 DA4 000‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 100‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 170‎‎‎‎ | 12
‎3 601 DA4 1W0‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 130‎‎‎‎ | 9
‎3 601 DA4 140‎‎‎‎ | 9

Åpne beskyttelsesdekselet (4) til vekselstrømtilkoblingen, og sett pluggen til det eksterne elektriske utstyret i en av stikkontaktene (5) til radioen.