# Tehniskie dati

Būvlaukuma radio |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Uztveršana DAB+ |  | – | ●
Elektroapgādes spriegums
no elektrotīkla | V | 230/110 | 230/110
no akumulatora | V | 18 | 18
Pastiprinātāja nominālā jauda | W | 4 × 5 | 4 × 5
Uztveršanas diapazons UĪV | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Uztveršanas diapazons DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Saderība Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Darbības frekvences diapazons Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Raidītāja jauda Bluetooth® maks. | mW | 10 | 10
Buferbaterijas |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Elektroaizsardzības klase |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības laikā | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra glabāšanas laikā | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora