# Zasilanie energią elektryczną urządzeń zewnętrznych

## Złącze USB

Złącze USB umożliwia ładowanie urządzeń z funkcją zasilania za pomocą USB (np. różne modele telefonów komórkowych). Maksymalny prąd ładowania wynosi 2,1 A.

Otworzyć dźwignię blokującą (8) i odchylić pokrywkę (7) wnęki mediów. Połączyć port USB zewnętrznego urządzenia za pomocą odpowiedniego przewodu USB z gniazdem ładowania USB (11) (USB) radia.

W przypadku zasilania akumulatorowego urządzenie zewnętrzne można ładować tylko wtedy, gdy radio jest włączone.

Odpowiednich rozmiarów urządzenie zewnętrzne można umieścić podczas ładowania we wnęce do przechowywania akcesoriów (6). Jeżeli urządzenie zewnętrzne nagrzewa się podczas ładowania, należy pozostawić pokrywkę (7) wnęki mediów otwartą, aby chronić urządzenie zewnętrzne przed przegrzaniem.

Po zakończeniu ładowania, ew. wyjęciu przewodu USB należy ponownie zamknąć pokrywkę (7), aby chronić radio przed zanieczyszczeniami.

## Przyłącze prądu przemiennego

Za pomocą przyłączy prądu przemiennego można podłączyć inne zewnętrzne urządzenia elektryczne. Gniazda mogą wyglądać różnie w zależności od norm w danym kraju.

Zasilanie urządzeń zewnętrznych przez przyłącze prądu przemiennego jest możliwe tylko w przypadku zasilania radia z sieci, a nie akumulatora. Jeżeli radio jest podłączone do sieci, świeci się zielona lampka kontrolna (3).

Maksymalny dopuszczalny pobór prądu wszystkich podłączonych urządzeń elektrycznych nie może przekroczyć wartości podanej w poniższej tabeli (patrz także oznaczenie na obudowie pod osłonami (4)):

Numer katalogowy | Maks. sumaryczny pobór prądu (w A)
--- | ---
‎3 601 DA4 000‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 100‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 170‎‎‎‎ | 12
‎3 601 DA4 1W0‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 130‎‎‎‎ | 9
‎3 601 DA4 140‎‎‎‎ | 9

Otworzyć osłonę (4) przyłączy prądu przemiennego i włożyć wtyczkę zewnętrznego urządzenia elektrycznego w gniazdo (5) radia.