# Akumulatora uzlādes pakāpes indikators

Ievietota akumulatora (26) uzlādes pakāpe redzama displejā, izņemta akumulatora uzlādes pakāpe – uz paša akumulatora.

##

Akumulatora uzlādes pakāpe (b) ir redzama displejā, tiklīdz ir ievietots akumulators ar pietiekamu spriegumu un radio savienots ar elektrotīklu.

Indikators | Uzlādes pakāpe
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

##

Ja akumulators tiek izņemts no radio, uz akumulatora ar zaļām gaismas diodēm var tikt parādīts akumulatora uzlādes stāvoklis.

Lai nolasītu akumulatora uzlādes pakāpi, nospiediet akumulatora uzlādes pakāpes nolasīšanas taustiņu vai .

Ja pēc akumulatora uzlādes pakāpes nolasīšanas taustiņa nospiešanas neiedegas neviena no uzlādes pakāpes indikatora LED diodēm, tas nozīmē, ka akumulators ir bojāts un to nepieciešams nomainīt.

### Akumulatora tips GBA 18V...

LED diodes | Uzlādes pakāpe
--- | ---
3 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | 60−100 %
2 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | 30−60 %
1 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | 5−30 %
1 LED diode mirgo zaļā krāsā | 0−5 %

### Akumulatora tips ProCORE18V...

LED diodes | Uzlādes pakāpe
--- | ---
5 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | 80−100 %
4 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | 60−80 %
3 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | 40−60 %
2 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | 20−40 %
1 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | 5−20 %
1 LED diode mirgo zaļā krāsā | 0−5 %