# Указания по технике безопасности

Прочтите все указания и инструкции по тех‌нике безопасности. Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

- Каждый раз перед началом работы проверяйте радиоприемник, шнур питания и штепсель. Не используйте радиоприемник, если обнаружены повреждения. Не вскрывайте радиоприемник и штепсель самостоятельно, его ремонт разрешается выполнять только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запчастей. Поврежденные радиоприемники, шнур и штепсель повышают риск поражения электрическим током.

- Штепсельная вилка должна быть вставлена в розетку с защитным контактом, к которой легко получить доступ.

- Штепсельная вилка должна подходить к розетке. Ни в коем случае не изменяй‌те штепсельную вилку. Не используйте вместе с радиоприемниками штепсель-переходник. Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электрическим током.

- Полностью размотайте силовой кабель при работе радиоприемника от сети. В противном случае силовой кабель может нагреться.

- Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транс‌пор‌тировки или подвески ‌‌‌радиоприемника, а также для вытягивания штепсельной вилки из розетки. Избегайте воздействия на шнур высоких темпе‌ратур, масла, острых кромок или подвижных частей элек‌троинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электрическим током.

| Берегите радиоприемник от дождя и сырости. Попадание воды в радиоприемник увеличивает риск удара электрическим током.

- Не вскрывайте аккумулятор. При этом возникает опасность короткого замыкания.

- При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделиться газ. Аккумулятор может возгораться или взрываться.Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.

- При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с ней. При случайном контакте промойте соответствующее место водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно обратитесь за по‌мо‌щью к врачу. Вытекающая аккумуля‌торная жидкость может привести к раздражению кожи или к ожогам.

- Острыми предметами, как напр., гвоздем или отверткой, а также внешним силовым воздействием можно повредить аккумуляторную батарею. Это может привести к внутреннему короткому замыканию, возгоранию с задымлением, взрыву или перегреву аккумуляторной батареи.

- Защищайте неиспользуемый аккуму‌ля‌тор от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других ма‌лень‌ких металлических предметов, которые могут закоротить полюса. Короткое замыкание полюсов аккумуля‌тора может привести к ожогам или пожару.

- Используйте аккумуляторную батарею только в изделиях изготовителя. Только так аккумулятор защищен от опасной перегрузки.

- Заряжайте аккумуляторные батареи только с помощью зарядных устройств, рекомендованных изготовителем. Зарядное устройство, предусмотренное для определенного вида аккумуляторов, может привести к пожарной опасности при использовании его с другими аккумуляторами.

| Защищайте аккумуляторную батарею от высоких температур, напр., от длительного нагревания на солнце, от огня, грязи, воды и влаги. Существует опасность взрыва и короткого замыкания.

Словесный товарный знак Bluetooth® и графический знак (логотип) являются зарегистрированным товарным знаком и собственностью Bluetooth SIG, Inc. Компания Robert Bosch Power Tools GmbH использует этот словесный товарный знак/логотип по лицензии.