# Индикатор заряженности аккумулятора

Когда батарея установлена, на дисплее отображаются данные о степени заряженности аккумулятора (26), когда аккумулятор извлечен, эти данные отображаются на самом аккумуляторе.

##

Индикатор заряженности аккумулятора (b) появляется на дисплее при установке аккумулятора с достаточным уровнем заряда, когда установлен аккумулятор с достаточным уровнем напряжения, а радиоприемник не подключен к электросети.

Индикатор | Емкость
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

##

Если аккумулятор извлечен из радиоприемника, уровень его заряда может быть отображен при помощи зеленых светодиодов индикатора заряженности на аккумуляторе.

Нажмите кнопку индикатора заряженности аккумуляторной батареи или , чтобы отобразить степень заряженности аккумуляторной батареи.

Если после нажатия на кнопку индикатора заряженности аккумуляторной батареи не загорается ни один светодиодный индикатор, аккумулятор неисправен и его следует заменить.

### Тип аккумулятора GBA 18V...

Светодиоды | Емкость
--- | ---
Непрерывный зеленый свет 3× | 60−100 %
Непрерывный зеленый свет 2× | 30−60 %
Непрерывный зеленый свет 1× | 5−30 %
Мигание зеленым цветом 1× | 0−5 %

### Тип аккумулятора ProCORE18V...

Светодиоды | Емкость
--- | ---
Непрерывный зеленый свет 5× | 80−100 %
Непрерывный зеленый свет 4× | 60−80 %
Непрерывный зеленый свет 3× | 40−60 %
Непрерывный зеленый свет 2× | 20−40 %
Непрерывный зеленый свет 1× | 5−20 %
Мигание зеленым цветом 1× | 0−5 %