# Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije

Kada je umetnuta aku-baterija, možete vidjeti stanje napunjenosti aku-baterije (26) na zaslonu, a kada je izvađena aku-baterija, onda možete vidjeti na samoj aku-bateriji.

##

Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije (b) pojavljuje se na zaslonu kada je umetnuta aku-baterija s dovoljnim naponom i kada radio nije priključen na električnu mrežu.

Pokazivač | Kapacitet
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

##

Ako izvadite aku-bateriju iz radija, stanje napunjenosti može se prikazati pomoću zelenih LED pokazivača stanja napunjenosti na aku-bateriji.

Pritisnite tipku za prikaz stanja napunjenosti ili za prikaz stanja napunjenosti.

Ako nakon pritiska na tipku za prikaz stanja napunjenosti ne svijetli LED, aku-baterija je neispravna i mora se zamijeniti.

### Tip aku-baterije GBA 18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Stalno svijetli 3× zelena | 60−100 %
Stalno svijetli 2× zelena | 30−60 %
Stalno svijetli 1× zelena | 5−30 %
Treperi 1× zelena | 0−5 %

### Tip aku-baterije ProCORE18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Stalno svijetli 5× zelena | 80−100 %
Stalno svijetli 4× zelena | 60−80 %
Stalno svijetli 3× zelena | 40−60 %
Stalno svijetli 2× zelena | 20−40 %
Stalno svijetli 1× zelena | 5−20 %
Treperi 1× zelena | 0−5 %