# Akü şarj durumu göstergesi

Akü takıldığında, akünün (26) şarj durumunu ekranda, akü çıkarıldığı zaman, akünün üzerinde görebilirsiniz.

##

Yeterli gerilime sahip bir akü takıldığında ve radyo akım şebekesine bağlı olmadığında, ekranda akü şarj durumu göstergesi (b) görünür.

Gösterge | Kapasite
--- | ---
| %80−100
| %60−80
| %40−60
| %20−40
| %5−20
| %0−5

##

Akü radyodan çıkarıldığında şarj durumu akünün şarj durumu göstergesinin yeşil LED'leriyle gösterilir.

Şarj durumunu görmek için şarj durumu göstergesi tuşları ya da üzerine basın.

Şarj durumu göstergesi tuşuna basıldıktan sonra hiçbir LED yanmazsa, akü arızalı demektir ve değiştirilmesi gerekir.

### Akü tipi GBA 18V...

LED'ler | Kapasite
--- | ---
Sürekli ışık 3× yeşil | %60−100
Sürekli ışık 2× yeşil | %30−60
Sürekli ışık 1× yeşil | %5−30
Yanıp sönen ışık 1× yeşil | %0−5

### Akü tipi ProCORE18V...

LED'ler | Kapasite
--- | ---
Sürekli ışık 5× yeşil | %80−100
Sürekli ışık 4× yeşil | %60−80
Sürekli ışık 3× yeşil | %40−60
Sürekli ışık 2× yeşil | %20−40
Sürekli ışık 1× yeşil | %5−20
Yanıp sönen ışık 1× yeşil | %0−5