# Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius

Kai akumuliatorius įstatytas, akumuliatoriaus (26) įkrovos būklė yra rodoma ekrane, o kai akumuliatorius išimtas – ant paties akumuliatoriaus.

##

Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius (b) atsiranda ekrane iškart, kai tik įstatomas pakankamos įtampos akumuliatorius, o radijas nėra sujungtas su elektros tinklu.

Indikatorius | Talpa
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

##

Jei akumuliatorius išimamas iš radijo, įkrovos būklę gali rodyti ant akumuliatoriaus esantys žali šviesadiodžiai įkrovos būklės indikatoriai.

Jei norite, kad būtų parodyta įkrovos būklė, paspauskite įkrovos būklės mygtuką arba .

Jei paspaudus mygtuką nešviečia nei vienas šviesadiodis indikatorius, vadinasi akumuliatorius yra pažeistas ir jį reikia pakeisti.

### Akumuliatoriaus tipas GBA 18V...

LEDs | Talpa
--- | ---
Šviečia nuolat 3× žalias | 60−100 %
Šviečia nuolat 2× žalias | 30−60 %
Šviečia nuolat 1× žalias | 5−30 %
Mirksi 1× žalias | 0−5 %

### Akumuliatoriaus tipas ProCORE18V...

LEDs | Talpa
--- | ---
Šviečia nuolat 5× žalias | 80−100 %
Šviečia nuolat 4× žalias | 60−80 %
Šviečia nuolat 3× žalias | 40−60 %
Šviečia nuolat 2× žalias | 20−40 %
Šviečia nuolat 1× žalias | 5−20 %
Mirksi 1× žalias | 0−5 %