# Dados técnicos

Rádio para estaleiros de obras |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Receção DAB+ |  | – | ●
Tensão de funcionamento
no funcionamento com alimentação elétrica | V | 230/110 | 230/110
no funcionamento com bateria | V | 18 | 18
Potência nominal do amplificador | W | 4 × 5 | 4 × 5
Raio de receção UHF | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Raio de receção DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Compatibilidade com Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Faixa de frequência de utilização de Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Potência máx. de transmissão Bluetooth® | mW | 10 | 10
Baterias de reserva |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Classe de proteção |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamento | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura ambiente admissível durante o armazenamento | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Carregadores recomendados |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  dependendo da bateria utilizada