# Аудио режим

##

Радио қабылдағышты қосу үшін қосу/өшіру түймесін (15) басыңыз. Дисплей (16) іске қосылып, радио қабылдағышты соңғы рет өшірген кезде, реттелген аудио көзі ойнатылады.

Радио қабылдағышты өшіру үшін қосу/өшіру түймесін (15) қайтадан басыңыз. Аудио көзінің ағымдағы реттеуі жадта сақталады.

##

Радио қабылдағышты қосқаннан кейін, әрдайым төмен дыбыс деңгейі орнатылады.

Дыбыс деңгейін көтеру үшін Clock түймесін (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎ немесе мәзір түймесін (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ сағат тілінің бағытымен, ал дыбыс деңгейін төмендету үшін сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.

Дыбыс деңгейінің реттеуі дисплейде 0 және 30 аралығындағы мәнмен пайда болады. Радио қабылдағышты реттеуден немесе алмастырудан бұрын дыбыс деңгейін төмен мәнге, ал сыртқы аудио көзін іске қосудан бұрын орташа мәнге орнатыңыз.

Дыбысты өшіру үшін дыбысты өшіру түймесін (12) қысқаша басуға болады. Дисплейде дыбысты өшіру индикаторы (f) пайда болады.

Дыбысты қайта қосу үшін дыбысты өшіру түймесін қысқаша басыңыз немесе Clock түймесін (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎ немесе мәзір түймесін (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ сағат тілінің бағытымен бұраңыз.

##

Оңтайлы дыбыс шығару үшін радио қабылдағышқа эквалайзер кіріктірілген.

Биіктік пен тереңдік деңгейін қолмен өзгертуге немесе әртүрлі музыка стильдеріне арналған дыбыстың алдын ала реттеулерін пайдалануға болады. Алдын ала бағдарламаланған JAZZ, ROCK, POP және CLASSIC реттеулерін және өз бетінше бағдарламалауға болатын CUSTOM реттеуін таңдауға болады. Дыбыс реттеулері әр аудио көзі үшін бөлек сақталады.

Сақталған дыбыс алдын ала реттеулерінің бірін таңдау үшін Equalizer түймесін (20) қалаулы реттеу дисплейдегі дыбыс алдын ала реттеуінің индикаторында (i) көрсетілгенше қысқаша басыңыз.

CUSTOM реттеуін өзгерту:

- Биіктік деңгейін және тереңдік деңгейін −5 және +5 аралығындағы диапазонда реттеуге болады.
- Equalizer түймесін (20) 0,5 секундтан ұзақ басыңыз. Дисплейдегі дыбыс алдын ала реттеуінің (i) индикаторында CUSTOM пайда болады.
- GPB 18V‑5 C: биіктік/тереңдік деңгейінің (d) индикаторында TRE көрсетіледі, биіктік деңгейінің ағымдағы мәні жыпылықтайды. Биіктік деңгейін өзгерту үшін Clock түймесін (14) бұраңыз. Реттелген мәнді сақтау үшін Clock түймесін (14) басыңыз.
  Биіктік/тереңдік деңгейінің (d) индикаторында енді BAS және тереңдік деңгейінің ағымдағы мәні көрсетіледі. Тереңдік деңгейін биіктік деңгейі үшін сипатталғандай өзгертіп сақтаңыз.
- GPB 18V‑5 SC: көп функциялы (k) индикаторында <Treble> және биіктік деңгейінің ағымдағы мәні көрсетіледі. Биіктік деңгейін өзгерту үшін мәзір түймесін (22) бұраңыз. Реттелген мәнді сақтау үшін мәзір түймесін (22) басыңыз.
  Көп функциялы (k) индикаторында енді <Bass> және тереңдік деңгейінің ағымдағы мәні көрсетіледі. Тереңдік деңгейін биіктік деңгейі үшін сипатталғандай өзгертіп сақтаңыз.
- Тереңдік реттеуін сақтағаннан кейін немесе Clock түймесін (14)/мәзір түймесін (22) соңғы рет қолданғаннан кейін 10 секунд ішінде радио қабылдағыш стандартты дисплей индикациясына қайта ауысады.

##

Аудио көзін таңдау үшін бастапқы көз түймесін (18) дисплейде қажетті ішкі немесе сыртқы аудио көзі көрсетілгенше басыңыз:

- DAB: DAB+ ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ арқылы сандық радио,
- FM: УҚТ арқылы аналогтік радио,
- AUX: тасығыш бөліміндегі 3,5 мм ұяшық AUX IN (10) арқылы сыртқы аудио көзі (мысалы, CD ойнатқышы),
- : Bluetooth® қосылымы арқылы сыртқы аудио көзі (мысалы, смартфон).

Ағымдағы аудио көзін аудио көзінің индикаторы (h) немесе Bluetooth® индикаторы (g) арқылы анықтауға болады.

##

DAB+ радио таратқышы аудио көзін таңдау үшін Source түймесін (18), аудио көзінің индикаторында (h) DAB көрсетілгенше, басыңыз.

Қысқа мерзімді баптандырудан кейін, соңғы реттелген радио таратқышы ойнатылады.

Таратқыштың атауы көп функциялы индикатордың (k) жоғарғы жолағында көрсетіледі. Көп функциялы индикатордың астыңғы жолағында көрсетілетін қосымша ақпараттың түрін мәзір функциясында реттеуге болады.

- Таратқышты ауыстыру үшін бастапқы көз түймесін (18), қалаулы таратқыш дисплейде көрсетілгенше, бұраңыз. Таңдауды растау үшін бастапқы көз түймесін (18) басыңыз. Радио қабылдағыш таңдалған таратқышқа ауысады.
  Балама ретінде таратқышты ауыстыру үшін артқа іздеу түймесін (13) немесе алға іздеу түймесін (19) басуға болады.

- Реттелген таратқышты жадқа сақтау үшін қалаулы сақтау орнының бағдарламаны сақтау түймесін (17), сақтау орнының индикаторындағы (c) сақтау орнының нөмірі пайда болғанша, басыңыз.

- Жадқа сақталған таратқышты ойнату үшін бағдарламаны сақтау түймелерінің (17) бірін қысқаша басыңыз. Сақтау орнының индикаторында (c) сақтау орнының нөмірі пайда болады.

Нұсқау: қабылдау мәселелері туындаған жағдайда, DAB+ таратқышын іздеу әрекетін қолмен іске қосуға болады. Ол үшін мәзірде <Auto Scan> таңдаңыз немесе артқа іздеу түймесін (13) және алға іздеу түймесін (19) бір уақытта басыңыз. Таратқышты іздеу процесі аяқталған соң, 4 таратқыш 1–4 бағдарлама сақтау орнында сақталады. Алдында сақталған таратқыштар үстінен жазылады.

Егер ешбір DAB+ радио таратқышы табылмаса, <No DAB Station – Please Auto Scan> көрсеткіші көп функциялы индикаторда (k) көрсетіледі.

##

УҚТ радио таратқышы аудио көзін таңдау үшін Source түймесін (18), аудио көзінің индикаторында (h) FM көрсетілгенше, басыңыз.

GPB 18V‑5 C: реттеу барысында радио жиілік уақыт индикаторында (j), ал содан кейін радио жиілік индикаторында (a) пайда болады.

GPB 18V‑5 SC: ағымдағы уақытта ойнатылып жатқан таратқыштың жиілігі көп функциялы индикатордың (k) жоғарғы жолағында көрсетіледі. Көп функциялы индикатордың астыңғы жолағында көрсетілетін қосымша ақпараттың түрін мәзір функциясында реттеуге болады.

Тиісті сигналдың қабылдау күші жеткілікті болғанда, радио қабылдағыш автоматты түрде стерео сигналды қабылдау режиміне ауысып, дисплейде стерео сигналды қабылдау индикаторы (e) пайда болады.

- Белгілі бір таратқышты реттеу үшін бастапқы көз түймесін (18), қалаулы жиілік немесе қалаулы таратқыш дисплейде көрсетілгенше, бұраңыз.
- Жоғарырақ сигнал қуатына ие келесі таратқышты іздеу үшін артқа іздеу түймесін (13) немесе алға іздеу түймесін (19) қысқаша басыңыз. Табылған келесі таратқыш дисплейде көрсетіледі және ойнатылады.
- Жоғарырақ сигнал қуатына ие барлық таратқыштарды іздеу үшін артқа іздеу түймесін (13) немесе алға іздеу түймесін (19) 0,5 секундтан ұзақ басыңыз. Табылған әр таратқыш 5 секунд ойнатылып, сонан соң іздеу процесі жиіліктер диапазонының соңына дейін жалғасады. Таратқышты іздеу процесін тоқтату үшін артқа іздеу түймесін (13) немесе алға іздеу түймесін (19) қысқаша басыңыз.
- Реттелген таратқышты жадқа сақтау үшін қалаулы сақтау орнының бағдарламаны сақтау түймесін (17), сақтау орнының индикаторындағы (c) сақтау орнының нөмірі пайда болғанша, басыңыз.
- Ең қуатты таратқышты автоматты түрде іздеу және жадқа сақтау үшін артқа іздеу түймесін (13) және алға іздеу түймесін (19) бір уақытта басыңыз. Радио қабылдағыш сигналын қабылдауға болатын барлық таратқыштарды іздейді және ең жақсы сигнал сапасына ие 4 таратқышты 1–4 бағдарламаны сақтау орнына сақтайды. Бұл ретте алдында сақталған таратқыштар үстінен жазылатынын ескеріңіз.
  Іздеу аяқталса, 1-ші бағдарламаны сақтау орнында сақталған таратқыш ойнатылады.
- Жадқа сақталған таратқышты ойнату үшін бағдарламаны сақтау түймелерінің (17) бірін қысқаша басыңыз. Сақтау орнының индикаторында (c) сақтау орнының нөмірі пайда болады.

##

Радио қабылдағыш орнатылған қадаулы антеннамен (30) бірге жеткізіледі. UKW арқылы радио жұмыс режимінде қадаулы антеннаны ең жақсы қабылдау бағынына бұраңыз.

Жеткілікті сигнал қабылдау мүмкін болмаса, радио қабылдағышты жақсырақ қабылдау мүмкіндігіне ие жерге қойыңыз.

Нұсқау: радио қабылдағышты радио жабдықтардың, радио құрылғылардың немесе басқа электрондық құрылғылардың ортасында пайдаланған кезде, радио сигналының қабылдануына кедергі жасалуы мүмкін.

##

Құлыптау иінтірегін (8) ашып, тасығыш бөлімінің қақпағын (7) ашыңыз. AUX кабелінің (9) 3,5 мм ашасын AUX IN ұяшығына (10) енгізіңіз. AUX кабелін тиісті аудио көзіне жалғаңыз.

AUX аудио көзін ойнату үшін бастапқы көз түймесін (18), аудио көзінің индикаторында (h) AUX пайда болғанша, басыңыз.

Ластанудан қорғау үшін тасығыш бөлімінің қақпағын (7) қайтадан жауып, AUX кабелінің ашасын шығарғанда, оны құлыптаңыз.

Өлшемі сәйкес келсе, AUX арқылы жалғанған аудио көзін сақтау бөліміне (6) де орналастыруға болады.

Егер AUX режимінде бағдарламаны сақтау түймелерінің (17) бірі басылса, радио қабылдағыш соңғы рет пайдаланылған радио жұмыс режимінде сақталған таратқышқа ауысады.

##

Аудио көзін (мысалы, смартфон) Bluetooth® арқылы ойнату үшін бастапқы көз түймесін (18), Bluetooth® индикаторы (g) дисплейде көрсетілгенше, басыңыз немесе ағымдағы аудио көзіне қарамастан Bluetooth® түймесін (21) қысқаша басыңыз.

Егер радио қабылдағыш әлдеқашан сыртқы аудио көзіне Bluetooth® арқылы қосылған және бұл аудио көзі қолжетімді болса, бұл аудио көзімен байланыс автоматты түрде орнатылады. Байланыс орнатылғаннан кейін, Bluetooth® индикаторы (g) үздіксіз жанып тұрады.
GPB 18V‑5 SC: Bluetooth® арқылы қосылған құрылғының атауы көп функциялы индикатордың (k) жоғарғы жолағында көрсетіледі. Астыңғы жолақта қосылған құрылғыдан таратылатын мәтін көрсетіледі.

Егер 2 минут ішінде ешқандай байланыс орнатылмаса, байланыс орнату әрекеті тоқтатылып, Bluetooth® индикаторы (g) үздіксіз жыпылықтайды.
GPB 18V‑5 SC: көп функциялы (k) индикаторында <Not connected> хабары көрсетіледі.
Орнатылған байланыссыз келесі 17 минуттан кейін радио қабылдағыш автоматты түрде өшіп қалады.

Bluetooth® арқылы жаңа байланыс орнату:

- Жаңа сыртқы аудио көзімен байланыс орнату үшін Bluetooth® түймесін (21) 0,5 секундтан ұзақ басыңыз. Бұл әрекетті іздеу процесінің барысында, байланыс бар болғанда немесе басқа аудио көзімен жұмыс істегенде орындауға болады.

- Радио қабылдағыш іздеу процесін бастайды. Іздеу процесінің барысында Bluetooth® индикаторы (g) жыпылықтайды.

- Сыртқы аудио көзі арқылы байланысты іске қосыңыз. Бұл әрекетті смартфондарда көбінесе Bluetooth® мәзіріндегі реттеулердің ішінде орындауға болады. Радио қабылдағыш қолжетімді бастапқы көз ретінде GPB 18V-5 C xxxx немесе GPB 18V-5 SC xxxx атауларының астында көрсетіледі. Бұл ретте аудио көзінің/смартфонның пайдалану бойынша нұсқаулығын қараңыз.

- Bluetooth® арқылы байланыс орнатылғаннан кейін, Bluetooth® индикаторы (g) үздіксіз жанып тұрады.

Bluetooth® арқылы қосылған аудио көзін радио қабылдағыш арқылы да басқаруға болады:

- Жолақты таңдау және іске қосу үшін алға іздеу түймесін (19) немесе артқа іздеу түймесін (13), қалаулы жолаққа қол жеткізгенше, қысқаша басыңыз. Таңдалған жолақтың ойнатылуы автоматты түрде іске қосылады.

- Ойнатуды тоқтату үшін дыбысты өшіру түймесін (12) басыңыз. Дисплейде дыбысты өшіру индикаторы (f) пайда болады.

- Ойнатуды жалғастыру үшін дыбысты өшіру түймесін (12) қайтадан басыңыз, дыбыс деңгейін өзгертіңіз немесе алға іздеу түймесін (19) немесе артқа іздеу түймесін (13) басыңыз.

- Бір жолақтың ішінде алға немесе кері айналдыру үшін алға іздеу түймесін (19) немесе артқа іздеу түймесін (13), жолақтағы қажетті жерге жеткенше, басып тұрыңыз.

Егер Bluetooth® арқылы жұмыс режимінде бағдарламаны сақтау түймелерінің (17) бірі басылса, радио қабылдағыш соңғы рет пайдаланылған радио жұмыс режимінде сақталған таратқышқа ауысады.

##

Уақыт индикаторының мәзіріне кіру үшін Clock түймесін (14) қысқаша басыңыз.

12 сағаттық <12H> және 24 сағаттық <24H> уақыт пішімдерінің арасында таңдауға және сағаттар мен минуттарды реттеуге болады.

Мәзірді шарлау:

- Мәзір реттеулерін өзгерту: Clock түймесін (14) бұраңыз.
- Мәзір реттеулерін сақтау: Clock түймесін басыңыз.
- Минут реттеулерін жадқа сақтағаннан кейін немесе Clock түймесін соңғы рет қолданғаннан кейін 10 секунд ішінде радио қабылдағыш аудио режиміне қайта ауысады.

Радио қабылдағышта сағат сақталмаса, буферлік батареяларды алмастырыңыз.

##

Радио қабылдағыштағы барлық реттеулерді зауыттық күйге қайтару (бастапқы күйге қайтару) үшін Clock түймесін (14) 0,5 секундтан ұзақ басыңыз. Дисплейде <RS> пайда болады.

Clock түймесін (14) бұрау арқылы бастапқы күйге қайтару <YES> және ағымдағы реттеулерге қайту <NO> арасында таңдаңыз. Clock түймесін басу арқылы таңдауды растаңыз.

##

Мәзір функциясына кіру үшін мәзір түймесін (22) басыңыз.

Мәзірді шарлау:

- Мәзір арқылы айналдырып өту: мәзір түймесін (22) бұраңыз.
- Мәзір реттеуін таңдау және сақтау: мәзір түймесін (22) басыңыз.
- Ішкі мәзірге ауысу: мәзір түймесін (22) басыңыз.
- Ішкі мәзірден жоғарғы мәзірге қайту: артқа іздеу түймесін (13) басыңыз. Егер ең жоғарғы мәзір деңгейіне жетсеңіз, радио қабылдағыш аудио жұмыс режиміне қайтып оралады.

Мәзір функциясынан кез келген деңгейден шығу үшін және аудио жұмыс режиміне қайтып оралу үшін алға іздеу түймесін (13) 1 секундтан ұзақ басыңыз. Балама ретінде радио қабылдағыш түймені соңғы рет басқаннан кейін 10 секунд ішінде автоматты түрде аудио жұмыс режиміне қайтып оралады.

Егер мәзір реттеулері радио қабылдағышты өшіру кезінде ары қарай жадқа сақталмай қалса, буферлік батареяларды алмастырыңыз.

##

Мәзір таңдауы радио қабылдағыш орналасқан аудио жұмыс режиміне ішінара тәуелді болады.

Мәзір ішінде мәзірдің атауы көп функциялы индикатордың (k) жоғарғы жолағында, ал таңдауға болатын реттеу – астыңғы жолағында көрсетіледі.

<Set Time>
Уақыт мәзірі: 12 сағаттық <12 Hour Mode> және 24 сағаттық <24 Hour Mode> уақыт пішімдерінің арасында таңдауға және уақытты қолмен реттеуге болады. Егер аудио көзінде DAB уақытты тарататын радио қабылдағыш таңдалған болса, осы уақыт автоматты түрде қабылданады.

<Reset All>
Бастапқы күйге қайтару мәзірі: барлық мәзір реттеулерін әдепкі күйге қайтаруға <Yes> немесе ағымдағы реттеулерге қайтаруға <No> болады.

<Auto Scan> (DAB аудио көзінде)
Таратқышты автоматты түрде іздеу мәзірі: таратқышты автоматты түрде іздеу процесін іске қосуға болады.

<Manual Tune> (DAB аудио көзінде)
Қолмен реттеу мәзірі: қалаулы жиілікті қолмен реттеуге болады.

<Display Type> (DAB аудио көзінде)
Индикация түрі мәзірі: көп функциялы индикатордың (k) астыңғы жолағында көрсетілетін мәтінді таңдауға болады:

- радио таратқыштан таратылатын ақпараттық мәтін <Dynamic Label>,
- таратқыштың жиілігі <Frequency>,
- сигнал қуаты <Signal Strength>,
- радио таратқыштан таратылатын бағдарлама түрі <Program Type>.

<Display Type> (FM аудио көзінде)
Индикация түрі мәзірі: көп функциялы индикатордың (k) астыңғы жолағында көрсетілетін мәтінді таңдауға болады:

- радио таратқыштан таратылатын ақпараттық мәтін <Radio Text>,
- таратқыш атауы <Program Service>,
- радио таратқыштан таратылатын бағдарлама түрі <Program Type>.