# Akku-Ladezustandsanzeige

Bei eingesetztem Akku können Sie den Ladezustand des Akkus (26) im Display erkennen, bei entnommenem Akku am Akku selbst.

##

Die Akku-Ladezustandsanzeige (b) erscheint im Display, sobald ein Akku mit ausreichender Spannung eingesetzt und das Radio nicht mit dem Stromnetz verbunden ist.

Anzeige | Kapazität
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

##

Wird der Akku aus dem Radio entnommen, kann der Ladezustand durch die grünen LEDs der Ladezustandsanzeige am Akku angezeigt werden.

Drücken Sie die Taste für die Ladezustandsanzeige oder , um den Ladezustand anzuzeigen.

Leuchtet nach dem Drücken der Taste für die Ladezustandsanzeige keine LED, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.

### Akku-Typ GBA 18V...

LEDs | Kapazität
--- | ---
Dauerlicht 3× grün | 60−100 %
Dauerlicht 2× grün | 30−60 %
Dauerlicht 1× grün | 5−30 %
Blinklicht 1× grün | 0−5 %

### Akku-Typ ProCORE18V...

LEDs | Kapazität
--- | ---
Dauerlicht 5× grün | 80−100 %
Dauerlicht 4× grün | 60−80 %
Dauerlicht 3× grün | 40−60 %
Dauerlicht 2× grün | 20−40 %
Dauerlicht 1× grün | 5−20 %
Blinklicht 1× grün | 0−5 %