# Användning

##

För att slå på radion trycker du på på-/av-knappen (15). Displayen (16) aktiveras och den ljudkälla som användes när radion stängdes av senast spelas upp.

För att stänga av radion trycker du igen på på-/av-knappen (15). Aktuell inställning av ljudkälla sparas.

##

När radion slås på är alltid en låg volym inställd.

För att sänka volymen vrider du knappen Klocka (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎ resp. knappen Meny (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ medsols, för att sänka volymen vrider du motsols.

Högtalarinställningen visas med ett värde mellan 0 och 30 på displayen. Innan en radiokanal ställs in eller byts ska volymen ställas in på ett lågt värde, innan en extern ljudkälla startas på ett medelhögt värde.

För att stänga av ljudet kan du trycka kort på knappen Ljudlös (12). På displayen visas indikeringen Ljudlös (f).

För att slå på ljudet igen trycker du antingen kort på knappen Ljudlös igen, eller vrider knappen Klocka (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎ resp. knappen Meny (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ medsols.

##

En equalizer är inbyggd i radion för optimal ljudåtergivning.

Du kan ändra bas och diskant manuellt eller använda färdiga inställningar för olika musikstilar. De färdiga inställningarna JAZZ, ROCK, POP och CLASSIC samt möjlighet till egna inställningar CUSTOM finns tillgängliga. Equalizer-inställningarna sparas separat för varje ljudkälla.

För att välja en av de färdiga inställningarna, tryck kort på knappen Equalizer (20) tills önskad inställning visas i indikeringen Equalizer (i) på displayen.

Ändra inställningen CUSTOM:

- Du kan ställa in bas och diskant inom ett intervall på −5 till +5.
- Tryck på knappen Equalizer (20) i mer än 0,5 sek. I indikeringen Equalizer (i) på displayen visas CUSTOM.
- GPB 18V‑5 C: i indikeringen bas/diskant (d) visas TRE och aktuellt värde för diskant blinkar. Vrid knappen Klocka (14) för att ändra diskanten. Tryck på knappen Klocka (14) för att spara inställt värde.
  I indikeringen bas/diskant (d) visas nu BAS samt aktuellt värde för basen. Ändra och spara basen på samma sätt som för diskanten.
- GPB 18V‑5 SC: i multifunktionsindikeringen (k) visas <Treble> och aktuellt värde för diskanten. Vrid knappen Meny (22) för att ändra diskanten. Tryck på knappen Meny (22) för att spara inställt värde.
  I multifunktionsvisningen (k) visas nu <Bass> samt aktuellt värde för basen. Ändra och spara basen på samma sätt som för diskanten.
- När djupinställningen har sparats resp. 10 sekunder efter senaste aktivering av knappen Klocka (14)/Meny (22) återgår radion till standard-displayen.

##

För att välja en ljudkälla trycker du på knappen Source (18) tills displayen visar önskad intern eller extern ljudkälla:

- DAB: digital radio via DAB+ ‎(GPB 18V‑5 SC)‎
- FM: analog radio via UKV
- AUX: extern ljudkälla (t.ex. CD-spelare) via 3,5 mm-uttaget AUX IN (10) i mediefacket
- : extern ljudkälla (t. ex. smarttelefon) med anslutning via Bluetooth®.

Aktuell ljudkälla visas i indikeringen Ljudkälla (h) resp. Bluetooth® (g).

##

För att välja ljudkällan DAB+-kanal trycker du på knappen Source (18) tills Ljudkälla (h) DAB visas på displayen.

Efter en kort startprocedur spelas senast inställda radiokanal upp.

Kanalens namn visas i den översta raden i multifunktionsindikeringen (k). I menyn kan du ställa in vilken ytterligare information som ska visas i den undre raden på multifunktionsindikeringen.

- För att byta kanal vrider du knappen Source (18) tills önskad kanal visas i displayen. Tryck på knappen Source (18) för att bekräfta valet. Radion växlar till vald kanal.
  Som alternativ kan du trycka på knappen Nedåtsök (13) eller knappen Uppåtsök (19).

- För att spara en inställd kanal trycker du på kanalknappen (17) för önskad plats tills numret för önskad plats visas i indikeringen Minnesplats (c).

- För att spela upp en sparad kanal trycker du kort på en av kanalknapparna (17). Minnesplatsens nummer visas i indikeringen Minnesplats (c).

Observera: vid mottagningsproblem kan du starta sökningen av DAB+-kanaler manuellt. Antingen väljer du <Auto Scan> i menyn, eller så trycker du på knappen Nedåtsök (13) och knappen Uppåtsök (19) samtidigt. När sökningen har avslutats sparas fyra kanaler på kanalplats 1 till 4. Kanaler som redan sparats skrivs över.

Om ingen DAB+-kanal kan hittas visas <No DAB Station – Please Auto Scan> i multifunktionsindikeringen (k).

##

För att välja ljudkällan UKV-kanal trycker du på knappen Source (18) tills Ljudkälla (h) FM visas på displayen.

GPB 18V‑5 C: under inställning visas radiofrekvensen i tidsindikeringen (j), därefter i indikeringen Radiofrekvens (a).

GPB 18V‑5 SC: frekvensen för den kanal som just nu spelas upp visas i den översta raden i Multifunktionsindikeringen (k). I menyn kan du ställa in vilken ytterligare information som ska visas i den undre raden på multifunktionsindikeringen.

Vid tillräckligt bra signal växlar radion automatiskt till stereomottagning, och på displayen visas indikeringen Stereomottagning (e).

- För att ställa in en viss kanal vrider du på knappen Source (18) tills önskad frekvens resp. önskad kanal visas på displayen.
- För att söka efter nästa kanal med hög signalstyrka trycker du kort på knappen Nedåtsök (13) eller knappen Uppåtsök (19). Nästa kanal som hittas visas på displayen och spelas upp.
- För att söka efter alla kanaler med hög signalstyrka trycker du på knappen Nedåtsök (13) eller knappen Uppåtsök (19) i mer än 0,5 sek. Varje kanal som hittas spelas upp i 5 sekunder, därefter fortsätter sökningen till slutet av frekvensbandet. För att avbryta kanalsökningen, tryck kort på knappen Nedåtsök (13) eller knappen Uppåtsök (19).
- För att spara en inställd kanal trycker du på kanalknappen (17) för önskad plats tills numret för önskad plats visas i indikeringen Minnesplats (c).
- För att automatiskt söka och spara kanalen med högst signalstyrka trycker du på knappen Nedåtsök (13) och knappen Uppåtsök (19) samtidigt. Radion kontrollerar alla mottagningsbara kanaler och sparar de fyra kanaler som har bäst signalstyrka på programplatserna 1 till 4. Observera att eventuella tidigare kanaler skrivs över.
  När sökningen har avslutats spelas den kanal upp som är sparad på kanalplats 1.
- För att spela upp en sparad kanal trycker du kort på en av kanalknapparna (17). Minnesplatsens nummer visas i indikeringen Minnesplats (c).

##

Radion levereras med monterad stavantenn (30). Vid användning i UKV-läge, vrid antennen i den riktning som ger bäst mottagning.

Om det inte finns tillräcklig mottagning, ställ radion på en annan plats.

Observera: om radion används i närheten av trådlösa system eller andra elektroniska apparater kan radiomottagningen påverkas.

##

Öppna spärren (8) och fäll upp mediefackets lock (7). Sätt in 3,5 mm-kontakten på AUX-kabeln (9) i AUX IN-uttaget (10). Anslut AUX-kabeln till lämplig ljudkälla.

För att spela upp AUX-ljudkällan trycker du på knappen Source (18) tills indikeringen Ljudkälla (h) visar AUX.

För att skydda mot smuts, stäng mediefackets lock (7) igen och spärra det när du tar bort AUX-kabelns kontakt.

Vid passande storlek kan du också förvara den externa ljudkällan i förvaringsfacket (6).

Om du trycker på en av kanalknapparna (17) i AUX-läge växlar radion till den kanal som senast sparats i samma läge.

##

För att spela upp en ljudkälla (t.ex. smarttelefon) via Bluetooth® trycker du antingen på knappen Source (18) tills indikeringen Bluetooth® (g) visas på displayen eller kort på knappen Bluetooth® (21), oavsett aktuell ljudkälla.

Om radion redan anslutits till en extern ljudkälla via Bluetooth® och denna ljudkälla är tillgänglig så kommer en anslutning till denna ljudkälla att upprättas automatiskt. Så snart anslutningen är upprättad lyser indikeringen Bluetooth® (g) fast.
GPB 18V‑5 SC: namnet på den enhet som är ansluten via Bluetooth® visas i den översta raden på multifunktionsindikeringen (k). I den undre raden visas den text som överförs från den anslutna enheten.

Om ingen anslutning kan upprättas inom 2 minuter avbryts anslutningsförsöket och indikeringen Bluetooth® (g) blinkar.
GPB 18V‑5 SC: i multifunktionsindikeringen (k) visas <Not connected>.
Efter ytterligare 17 minuter utan anslutning stängs radion av automatiskt.

Upprätta ny anslutning via Bluetooth®:

- För att upprätta en anslutning till en ny extern ljudkälla trycker du på knappen Bluetooth® (21) i mer än 0,5 sek. Detta kan också göras under en sökning, vid upprättad anslutning eller vid användning med en annan ljudkälla.

- Radion startar sökningen. Under sökningen blinkar indikeringen Bluetooth® (g).

- Aktivera anslutningen via den externa ljudkällan. Detta görs oftast i inställningarna, under menyn Bluetooth®. Radion visas som tillgänglig enhet under namnet GPB 18V-5 C xxxx resp. GPB 18V-5 SC xxxx. Se även bruksanvisningen för ljudkällan/smarttelefonen.

- Så snart en anslutning via Bluetooth® har upprättats visas indikeringen Bluetooth® (g) fast.

Ljudkällan som anslutits via Bluetooth® kan även styras via radion:

- För att välja ett spår och spelar upp det, tryck på knappen Uppåtsök (19) resp. knappen Nedåtsök (13) kort flera gånger tills önskat spår visas. Uppspelningen av valt spår startas automatiskt.

- För att avbryta uppspelningen, tryck på knappen Ljudlös (12). På displayen visas indikeringen Ljudlös (f).

- För att fortsätta uppspelningen, tryck på knappen Ljudlös (12) igen, ändra volymen eller tryck på knappen Uppåtsök (19) eller knappen Nedåtsök (13).

- För att spola framåt eller bakåt i ett spår, håll knappen Uppåtsök (19) resp. knappen Nedåtsök (13) intryckt tills önskat ställa i spåret har uppnåtts.

Om radion används med Bluetooth® och en av kanalknapparna (17) trycks in växlar radion till den kanal som sparades i senast använda radioläge.

##

För att komma till menyn Tidsindikering, tryck kort på knappen Klocka (14).

Du kan välja mellan formatet 12 timmar <12H> och 24 timmar <24H> samt ställa in timmar och minuter.

Navigera i menyn:

- Ändra menyinställningar: vrid knappen Klocka (14).
- Spara menyinställningarna: tryck på knappen Klocka.
- När minutinställningen har sparats resp. 10 sek efter senaste aktivering av knappen Klocka växlar radion tillbaka till ljuduppspelning.

Byt ut buffertbatterierna om klockslaget inte längre sparas i radion.

##

För att återställa alla inställningar på radion till fabriksinställningar, tryck på knappen Klocka (14) i mer än 0,5 sek. På displayen visas <RS>.

Vrid knappen Klocka (14) för att välja mellan återställning <YES> och att återgå till aktuella inställningar <NO>. Bekräfta valet genom att trycka på knappen Klocka.

##

För att komma till menyfunktionen, tryck på knappen Meny (22).

Navigera i menyn:

- Bläddra genom en meny: vrid på knappen Meny (22).
- Välja och spara menyinställning: tryck på knappen Meny (22).
- Växla till en undermeny: tryck på knappen Meny (22).
- För att växla till en högre meny från en undermeny: tryck på knappen Uppåtsök (13). Om översta menynivå har uppnåtts återgår radion till uppspelningsläge.

För att lämna menyfunktionen på valfri nivå och återgå till ljuduppspelning, tryck på knappen Nedåtsök (13) i mer än 1 sek. Annars växlar radion tillbaka till uppspelningsläge 10 sekunder efter att senaste knapp tryckts in.

Om menyinställningarna inte längre sparas efter att radion stängts av, byt ut buffertbatterierna).

##

Menyn beror delvis på vilket läge radion befinner sig i.

Inom menyn visas namnet på menyn i den övre raden i multifunktionsindikeringen (k), den valbara inställningen i den undre raden.

<Set Time>
Meny Klockslag: du kan välja mellan formatet 12 timmar <12 Hour Mode> och 24 timmar <24 Hour Mode> och ställa in klockslag manuellt. Om en radiokanal som sänder klockslag har valts som ljudkälla DAB så visas detta klockslag automatiskt.

<Reset All>
Meny Fabriksåterställning: du kan återställa alla menyinställningar till fabriksinställningar <Yes> eller återgå till aktuella inställningar <No>.

<Auto Scan> (vid ljudkälla DAB)
Meny automatisk kanalsökning: du kan starta en automatisk kanalsökning.

<Manual Tune> (vid ljudkälla DAB)
Meny manuell inställning: du kan ställa in önskad frekvens manuellt.

<Display Type> (vid ljudkälla DAB)
Meny Indikeringstyp: du kan välja vilken text som visas på den undre raden i multifunktionsindikeringen (k):

- Informationstexten som radiokanalen sänder ut <Dynamic Label>
- Kanalens frekvens <Frequency>
- Signalstyrka <Signal Strength>
- Typ av program som radiokanalen sänder <Program Type>.

<Display Type> (vid ljudkälla FM)
Meny Indikeringstyp: du kan välja vilken text som visas på den undre raden i multifunktionsindikeringen (k):

- Informationstexten som radiokanalen sänder ut <Radio Text>
- Kanalens namn <Program Service>,
- Typ av program som radiokanalen sänder <Program Type>.