# Technische gegevens

Bouwradio |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Ontvangst DAB+ |  | – | ●
Werkspanning
bij werking op netstroom | V | 230/110 | 230/110
bij werking op accu | V | 18 | 18
Nominaal vermogen versterker | W | 4 × 5 | 4 × 5
Ontvangstbereik FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Ontvangstbereik DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Compatibiliteit Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Werkfrequentiebereik Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Zendvermogen Bluetooth® max. | mW | 10 | 10
Bufferbatterijen |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Isolatieklasse |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Toegestane omgevingstemperatuur bij het gebruik | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Toegestane omgevingstemperatuur bij opslag | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  afhankelijk van gebruikte accu