# عملکرد صوتی

##

جهت روشن کردن رادیو، دکمه روشن/خاموش (15) را فشار دهید. صفحه نمایشگر (16) فعال می شود و آخرین منبع صوتی تنظیم شده هنگام خاموش شدن رادیو، پخش می شود.

جهت خاموش کردن رادیو، دکمه روشن/خاموش (15) را دوباره فشار دهید. تنطیم فعلی منبع صوتی ذخیره می شود.

##

پس از روشن شدن رادیو، همیشه حجم کمی از صدا تنظیم شده است.

جهت افزایش حجم صدا، دکمه "Clock"‏ ‎(14)‎ ‎ ‎(GPB 18V‑5 C)‎‎ یا دکمه "Menu"‏ ‎(22)‎ ‎ ‎(GPB 18V‑5 SC)‎‎ را در جهت عقربه های ساعت، برای کاهش حجم صدا، خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

تنظیم حجم صدا با مقداری بین 0 و 30 در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. حجم صدا را پیش از تنظیم یا تعویض ایستگاه رادیو روی مقدار پایین، پیش از شروع یک منبع صوتی خارجی روی مقدار وسط، قرار دهید.

جهت قطع کردن صدا می توانید دکمه "Mute"‏ (12) را کوتاه فشار دهید. در صفحه نمایشگر، نشانگر بی صدا کردن (f) ظاهر می شود.

برای فعال کردن مجدد صدا، یا دکمه "Mute" را کوتاه فشار دهید یا دکمه "Clock"‏ (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎ یا دکمه "Menu"‏ (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ را جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

##

برای پخش بهینه صدا، اکولایزر در رادیو تعبیه شده است.

شما می توانید سطح تریبل و باس را بصورت دستی تغییر دهید یا پیش تنظیمات صدا را برای فهرست موزیک های مختلف استفاده کنید. جهت انتخاب، تنظیمات از پیش برنامه ریزی شده JAZZ، ROCK، POP و CLASSIC و نیز تنظیمات قابل برنامه ریزی خود به خود CUSTOM وجود دارند. تنظیمات صدا برای هر منبع صوتی به طور جداگانه ذخیره می شوند.

برای انتخاب یکی از پیش تنظیمات ذخیره شده صدا، دکمه "Equalizer"‏ (20) را چند بار کوتاه فشار دهید تا تنظیم مورد نظر در نشانگر پیش تنظیم صدا (i) در صفحه نمایشگر ظاهر شود.

تغییر تنظیم CUSTOM:

- شما می توانید سطح تریبل و باس را در یک منطقه از ‎−5‎ تا ‎+5‎ تنظیم کنید.
- دکمه "Equalizer"‏ (20) را بیش از 0,5 ثانیه فشار دهید. در نشانگر پیش تنظیم صدا (i) در صفحه نمایشگر CUSTOM ظاهر می شود.
- ‎GPB 18V‑5 C‎: در نشانگر سطح تریبل/باس (d) نشانگر TRE نشان داده می شود، مقدار کنونی تریبل چشمک می زند. دکمه "Clock"‏ (14) را بچرخانید تا سطح تریبل تغییر کند. دکمه "Clock"‏ (14) را فشار دهید تا مقدار تنظیم شده ذخیره گردد.
  در نشانگر سطح تریبل/باس (d) اکنون BAS و نیز مقدار کنونی تن صدای پایین نمایش داده می شود. سطح باس را مانند توضیحات سطح تریبل تغییر دهید و ذخیره کنید.
- ‎GPB 18V‑5 SC‎: در نشانگر چند منظوره (k) منوی <Treble> و مقدار کنونی تن صدای بالا نمایش داده می شود. دکمه "Menu"‏ (22) را بچرخانید تا سطح تریبل تغییر کند. دکمه "Menu"‏ (22) را فشار دهید تا مقدار تنظیم شده ذخیره گردد.
  در نشانگر چند منظوره (k) اکنون <Bass> و نیز مقدار کنونی باس نمایش داده می شود. سطح باس را مانند توضیحات سطح تریبل تغییر دهید و ذخیره کنید.
- پس از ذخیره تنظیم باس یا 10 ثانیه پس از آخرین تأیید دکمه "Clock"‏ (14)/دکمه "Menu"‏ (22) رادیو به صفحه نمایشگر استاندارد باز می گردد.

##

برای انتخاب منبع صوتی دکمه Source‏ (18) را تا جایی فشار دهید که در نمایشگر منبع صوتی دلخواه داخلی یا خارجی نمایش داده شود:

- DAB: رادیو دیجیتال از طریق ‎DAB+‎‏ ‎(GPB 18V‑5 SC)‎,
- FM: رادیو آنالوگ از طریق موج FM،
- AUX: منبع صوتی خارجی (برای مثال CD-Player) از طریق سوکت 3,5 میلیمتری AUX IN ‎(10)‎ در محفظه رسانه،
- : منبع صوتی خارجی (برای مثال تلفن هوشمند) از طریق اتصال به وسیله ®Bluetooth.

منبع صوتی فعلی در نشانگر منبع صوتی (h) یا نشانگر ‎Bluetooth®‎ ‎(g)‎ قابل تشخیص است.

##

برای انتخاب منبع صوتی ایستگاه رادیو ‎DAB+‎، دکمه "Source"‏ (18) را چند بار فشار دهید که در نشانگر منبع صوتی ‎(h)‎ DAB ظاهر شود.

پس از مدت کوتاهی آماده سازی، آخرین ایستگاه رادیو تنظیم شده پخش می شود.

نام ایستگاه در هر مورد در سطر بالایی نشانگر چند منظوره‌ (k) ظاهر می شود. این که چه اطلاعات اضافی ای در سطر پایین نشانگر چند منظوره نشان داده شود را می توان در عملکرد منو تنظیم کرد.

- برای تعویض ایستگاه دکمه "Source"‏ (18) را تا جایی بچرخانید که ایستگاه مورد نظر در نمایشگر نمایش داده شود. دکمه "Source"‏ (18) را فشار دهید تا انتخاب خود را تأیید کنید. رادیو به ایستگاه انتخاب شده تعویض می شود.
  بطور جایگزین می توانید برای تعویض ایستگاه، دکمه جستجو رو به عقب (13) یا دکمه جستجو رو به جلو (19) را فشار دهید.

- برای ذخیره ایستگاه تنظیم شده دکمه ذخیره سازی برنامه (17) مکان ذخیره سازی دلخواه را تا جایی فشار دهید که شماره مکان ذخیره سازی در نشانگر مکان ذخیره سازی (c) ظاهر شود.

- برای پخش ایستگاه ذخیره شده یکی از دکمه های ذخیره سازی برنامه (17) را به مدت کوتاه فشار دهید. شماره مکان ذخیره سازی در نشانگر مکان ذخیره سازی (c) ظاهر می شود.

تذکر: در صورت وجود مشکلات دریافت می توانید جستجوی ایستگاه ‎DAB+‎ را بطور دستی شروع کنید. برای این منظور یا <Auto Scan> را در منو انتخاب کنید، یا دکمه جستجو رو به عقب (13) و دکمه جستجو رو به جلو (19) را بطور همزمان فشار دهید. پس از اتمام جستجوی ایستگاه، 4 ایستگاه روی مکان های ذخیره سازی برنامه 1 تا 4 ذخیره می شوند. ایستگاه هایی که پیش تر ذخیره شده اند بازنویسی می شوند.

در صورت پیدا نشدن هیچ ایستگاه رادیو ‎DAB+‎‏، <No DAB Station – Please Auto Scan> در نشانگر چند منظوره (k) ظاهر می شود.

##

برای انتخاب منبع صوتی ایستگاه رادیو موج FM، دکمه "Source"‏ (18) را چند بار فشار دهید تا در نشانگر منبع صوتی ‎(h)‎ FM ظاهر شود.

‎GPB 18V‑5 C‎: در حین تنظیم، فرکانس رادیو در نشانگر زمان (j)، سپس در نشانگر فرکانس رادیو (a) ظاهر می شود.

‎GPB 18V‑5 SC‎: فرکانس ایستگاه در حال پخش فعلی در هر مورد در سطر بالایی نشانگر چند منظوره (k) ظاهر می شود. این که چه اطلاعات اضافی در سطر پایین نشانگر چند منظوره نشان داده شود را می توان در عملکرد منو تنظیم کرد.

در صورتی که دریافت سیگنال مناسب به اندازه کافی قوی باشد رادیو به طور خودکار روی دریافت استریو تعویض می شود، در صفحه نمایشگر نشانگر دریافت استریو (e) ظاهر می شود.

- برای تنظیم ایستگاه خاص دکمه "Source"‏ (18) را تا جایی بچرخانید که فرکانس مورد نظر یا ایستگاه مورد نظر در صفحه نمایشگر نمایش داده شود.
- برای جستجوی ایستگاه بعدی با قدرت سیگنال بالا دکمه جستجو رو به عقب (13) یا دکمه جستجو رو به جلو (19) را به مدت کوتاه فشار دهید. ایستگاه پیدا شده بعدی در صفحه نمایشگر نمایش داده شده و پخش می شود.
- برای جستجوی تمامی ایستگاه ها با قدرت سیگنال بالا دکمه جستجو رو به عقب (13) یا دکمه جستجو رو به جلو (19) را بیش از 0,5 ثانیه فشار دهید. هر ایستگاه پیدا شده برای 5 ثانیه پخش می شود، سپس جستجو تا پایان باند فرکانسی ادامه می یابد. برای لغو کردن جستجوی ایستگاه، دکمه جستجو رو به عقب (13) یا دکمه جستجو رو به جلو (19) را به مدت کوتاه فشار دهید.
- برای ذخیره ایستگاه تنظیم شده دکمه ذخیره سازی برنامه (17) مکان ذخیره سازی دلخواه را تا جایی فشار دهید که شماره مکان ذخیره سازی در نشانگر مکان ذخیره سازی (c) ظاهر شود.
- برای جستجوی خودکار و ذخیره قوی ترین ایستگاه، دکمه جستجو رو به عقب (13) و دکمه جستجو رو به جلو (19) را بطور همزمان فشار دهید. رادیو تمامی ایستگاه های قابل دریافت را بررسی می کند و 4 ایستگاه با بهترین دریافت را در مکان های ذخیره سازی برنامه 1 تا 4 ذخیره می کند، توجه داشته باشید که در این حال ایستگاه هایی که پیش تر ذخیره شده اند در صورت لزوم جایگزین می شوند.
  اگر جستجو پایان یابد، ایستگاه ذخیره شده در مکان ذخیره سازی برنامه 1، پخش می شود.
- برای پخش ایستگاه ذخیره شده یکی از دکمه های ذخیره سازی برنامه (17) را به مدت کوتاه فشار دهید. شماره مکان ذخیره سازی در نشانگر مکان ذخیره سازی (c) ظاهر می شود.

##

رادیو به همراه میله آنتن نصب شده (30) ارسال می شود. به هنگام عملکرد رادیو از طریق FM میله آنتن را در جهتی که امکان بهترین دریافت وجود دارد، حرکت دهید.

اگر دریافت کافی امکان پذیر نیست، رادیو را در یک مکان با بهترین دریافت قرا دهید.

نکته: دریافت رادیو، به هنگام عملکرد رادیو در مجاورت تجهیزات رادیویی، دستگاه های رادیویی یا دیگر دستگاه های الکترونیکی ممکن است دچار اختلال شود.

##

اهرم قفل کردن‌ (8) را باز کرده و درپوش (7) محفظه رسانه را باز کنید. دوشاخه 3,5 میلیمتری کابل AUX‏ (9) را در AUX IN سوکت ‎(10)‎ وارد کنید. کابل AUX را به منبع صوتی متناسب متصل کنید.

برای پخش منبع صوتی AUX دکمه Source‏ (18) را تا جایی فشار دهید که در نشانگر منبع صوتی ‎(h)‎ AUX ظاهر شود.

زمانی که دوشاخه کابل AUX را جدا می کنید، درپوش (7) محفظه رسانه را جهت حفاظت در برابر آلودگی، دوباره ببندید و آن را قفل کنید.

در صورت مناسب بودن اندازه آن، می توانید منبع صوتی متصل شده از طریق AUX را نیز در محفظه نگهداری (6) قرار دهید.

اگر در حین عملکرد AUX یکی از دکمه های ذخیره سازی برنامه (17) فشار داده شود رادیو به ایستگاهی که در آخرین نوع عملکرد استفاده شده، ذخیره شده است، تعویض می شود.

##

برای پخش یک منبع صوتی (برای مثال تلفن هوشمند) بوسیله ‎Bluetooth®‎ یا دکمه Source‏ (18) را تا جایی فشار دهید که نشانگر ‎Bluetooth®‎‏ ‎(g)‎ در نمایشگر ظاهر شود، یا مستقل از منبع صوتی فعلی دکمه ‎Bluetooth®‎ ‎(21)‎ را فشار دهید.

اگر رادیو از پیش به یک منبع صوتی خارجی از طریق ®Bluetooth متصل شده باشد و این منبع صوتی در دسترس باشد، به صورت خودکار اتصال با این منبع صوتی برقرار می شود. تا زمانی که اتصال برقرار باشد، نشانگر ®Bluetooth ‎(g)‎ به طور ممتد روشن است.
‎GPB 18V‑5 SC‎: نام دستگاه متصل شده از طریق ®Bluetooth، در سطر بالای نشانگر چند منظوره (k) نمایش داده می شود. متن منتقل شده توسط دستگاه متصل شده، در سطر پایینی ظاهر می شود.

اگر طی مدت 2 دقیقه امکان برقراری هیچ اتصالی وجود نداشته نباشد، برقراری اتصال لغو می شود و نشانگر ®Bluetooth ‎(g)‎ به طور ممتد چشمک می زند.
‎GPB 18V‑5 SC‎: در نشانگر چند منظوره (k) نشانگر <Not connected> ظاهر می شود.
در صورت برقرار نشدن اتصال پس از 17 دقیقه، رادیو به طور خودکار خاموش می شود.

برقراری اتصال جدید از طریق ®Bluetooth:

- به منظور برقراری اتصال به منبع صوتی خارجی جدید، دکمه ®Bluetooth ‎(21)‎ را بیش از 0,5 ثانیه فشار دهید. این امر همچنین در حین روند جستجو، در هنگام موجود بودن یک اتصال یا هنگام کار کردن با منبع صوتی دیگر ممکن است.

- رادیو روند جستجو را شروع می کند. در حین روند جستجو نشانگر ®Bluetooth ‎(g)‎ چشمک می زند.

- اتصال از طریق منبع صورتی خارجی را فعال کنید. در تلفن های هوشمند این امر در تنظیمات منو ®Bluetooth ممکن است. رادیو به عنوان منبع در دسترس، تحت نام ‎GPB 18V-5 C xxxx‎ یا ‎GPB 18V-5 SC xxxx‎ ظاهر می شود. برای این منظور به دفترچه راهنمای منبع صوتی/تلفن هوشمندتان توجه کنید.

- تا زمانی که اتصال از طریق ®Bluetooth برقرار باشد، نشانگر ®Bluetooth ‎(g)‎ به طور ممتد روشن می شود.

هدایت منبع صوتی متصل شده از طریق Bluetooth®‎ به وسیله رادیو نیز ممکن است:

- برای انتخاب و شروع یک عنوان دکمه جستجو رو به جلو (19) یا دکمه جستجو رو به عقب (13) را به طور کوتاه تا جایی فشار دهید تا به عنوان مورد نظر برسید. پخش عنوان انتخاب شده به طور خودکار شروع می شود.

- برای لغو کردن پخش، دکمه "Mute"‏ (12) را فشار دهید. در صفحه نمایشگر، نشانگر بی صدا کردن (f) ظاهر می شود.

- برای از سرگیری پخش، دکمه "Mute"‏ (12) را دوباره فشار دهید، حجم صدا را تغییر دهید یا دکمه جستجو رو به جلو (19) یا دکمه جستجو رو به عقب (13) را فشار دهید.

- برای رفتن به جلو یا بازگشت به عقب در میان عنوان دکمه جستجو رو به جلو (19) یا دکمه جستجو رو به عقب (13) را تا جایی فشار دهید که به قسمت مورد علاقه از عنوان برسید.

اگر در حین عملکرد از طریق ‎Bluetooth®‎ یکی از دکمه های ذخیره سازی برنامه (17) فشار داده شود رادیو به ایستگاهی که در آخرین نوع عملکرد استفاده شده، ذخیره شده است، تعویض می شود.

##

برای دستیابی به منوی نمایشگر زمان، دکمه "Clock"‏ (14) را کوتاه فشار دهید.

شما می توانید فرمت زمانی 12 ساعته <12H> و 24 ساعته <24H> را انتخاب کنید و همچنین ساعت و دقیقه را تنظیم نمایید.

گشتن در منو:

- تغییر دادن تنظیمات منو: دکمه "Clock"‏ (14) را بچرخانید.
- ذخیره تنظیمات منو: دکمه "Clock" را فشار دهید.
- پس از ذخیره تنظیم دقیقه یا 10 ثانیه پس از آخرین تأیید دکمه "Clock"، رادیو را به حالت صوتی تعویض کنید.

وقتی ساعت در رادیو دیگر ذخیره نمی شود، باتری های جایگزین را عوض کنید.

##

برای بازگرداندن کلیه تنظیمات رادیو به تنظیمات کارخانه (Reset)، دکمه "Clock"‏ (14) را بیش از 0,5 ثانیه فشار دهید. در صفحه نمایشگر <RS> ظاهر می شود.

دکمه "Clock"‏ (14) را بین تنظیم مجدد <YES> و بازگشت به عقب بچرخانید تا بتوانید تنظیمات کنونی <NO> را انتخاب کنید. انتخاب خود را از طریق فشردن دکمه "Clock" تأیید کنید.

##

برای دستیابی به عملکرد منو، دکمه "Menu"‏ (22) را فشار دهید.

گشتن در منو:

- به وسیله پیمایش در منو: دکمه "Menu"‏ (22) را بچرخانید.
- انتخاب و ذخیره کردن تنظیم منو: دکمه "Menu"‏ (22) را فشار دهید.
- تعویض به یک منوی فرعی: دکمه "Menu"‏ (22) را فشار دهید.
- تعویض از یک منوی فرعی و بازگشت به منوی بالاتر: دکمه جستجو رو به عقب (13) را فشار دهید. اگر می خواهید به بالاترین سطح منو برسید، رادیو را به حالت عملکرد صوتی باز گردانید.

برای ترک عملکرد منو به سطح دلخواه و برگشتن به عملکرد صوتی، دکمه جستجو رو به عقب (13) را بیش از 1 ثانیه فشار دهید. به طور جایگزین، رادیو 10 ثانیه پس از آخرین فشار دکمه به طور خودکار به عملکرد صوتی باز می گردد.

اگر تنظیمات منو به هنگام خاموش شدن رادیو دیگر ذخیره نشد، پس باتری جایگزین را تعویض کنید.

##

انتخاب منو تا بخشی، بسته به نوع عملکرد صوتی موجود در رادیو است.

در میان منوها نام هر منو در سطر بالای نشانگر چند منظوره (k) نمایش داده می شود، تنظیم انتخاب شده در سطر پایینی نمایش داده می شود.

<Set Time>
منو زمان: شما می توانید بین فرمت های زمانی 12 ساعته ‎<12 Hour Mode>‎ و 24 ساعته ‎<24 Hour Mode>‎ انتخاب کنید و زمان را به طور دستی تنظیم کنید. اگر در منبع صوتی DAB یک ایستگاه رادیویی که زمان را منتقل می کند، انتخاب شود، این زمان به طور خودکار پذیرفته می شود.

<Reset All>
منو تنظیم مجدد: شما می توانید تمامی تنظیمات منو را به تنظیمات کارخانه باز گردانید <Yes> یا به تنظیمات فعلی برگردید <No>.

<Auto Scan> (در منبع صوتی DAB)
منوی جستجوی خودکار ایستگاه: شما می توانید جستجوی خودکار ایستگاه را آغاز کنید.

<Manual Tune> (در منبع صوتی DAB)
منوی تنظیم دستی: شما می توانید فرکانس مورد نظر خود را به طور دستی تنظیم کنید.

<Display Type> (در منبع صوتی DAB)
منو نوع نشانگر: شما می توانید انتخاب کنید که کدام متن در سطر پایینی نشانگر چند منظوره (k) ظاهر شود:

- متن اطلاعات پخش شده توسط ایستگاه رادیو <Dynamic Label>،
- فرکانس ایستگاه <Frequency>،
- قدرت سیگنال <Signal Strength>،
- نوع برنامه پخش شده توسط ایستگاه رادیو <Program Type>.

<Display Type> (در منبع صوتی FM)
منو نوع نشانگر: شما می توانید انتخاب کنید که کدام متن در سطر پایینی نشانگر چند منظوره (k) ظاهر شود:

- متن اطلاعات پخش شده توسط ایستگاه رادیو <Radio Text>،
- نام ایستگاه <Program Service>،
- نوع برنامه پخش شده توسط ایستگاه رادیو <Program Type>.