# Datos técnicos

Radio de obra |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Recepción DAB+ |  | – | ●
Tensión de servicio
con funcionamiento de red | V | 230/110 | 230/110
con funcionamiento de acumulador | V | 18 | 18
Amplificador de potencia nominal | W | 4 × 5 | 4 × 5
Zona de recepción de onda ultracorta FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Zona de recepción DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Compatibilidad de Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Gama de frecuencias de servicio Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Potencia de emisión Bluetooth® máx. | mW | 10 | 10
Pilas tampón |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Peso según ‌EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,2−10,2A) | 9,2−10,2A)
Clase de protección |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura ambiente permitida durante el servicio | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura ambiente permitida durante el almacenamiento | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Cargadores recomendados |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  depende de la batería utilizada